| # Generieren des Berichts zu fehlerhaftem Material (NCMR) für gesperrte Bestandspunkte Mit LN können Sie einen Bericht für fehlerhaftes Material (NCMR) für gesperrte Bestandspunkte generieren. Verwenden Sie dazu das Programm Lager - Lagerplatz - Artikel - Gesperrte Bestandspunkte (whwmd6130m000). Die Option Bericht in diesem Programm ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Fehlerhaftes Material - Bericht implementiert im Programm Parameter Qualität (QM) (qmptc0100m000) markiert ist. Dieses Option ruft das Programm Fehlerhaftes Material - Berichte (NCMR) (qmncm1100m000) auf, über das Sie: Einen neuen Bericht (NCMR) zu fehlerhaftem Material für einen Bestandspunkt erstellen können. Die vorhandenen Berichte (NCMR) zu fehlerhaftem Material für einen Bestandspunkt anzeigen können. Wenn ein Bericht zu fehlerhaftem Material (NCMR) für einen Bestandspunkt vorhanden ist, wird das Feld Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) durch LN markiert. Sie können die Menge oder Einheit im Programm Fehlerhaftes Material - Berichte (NCMR) (qmncm1100m000) ändern, sofern der Status des Berichts zu fehlerhaftem Material (NCMR) Offen lautet. Dies gilt auch für die Sperrdaten, die mit dem Bericht zu fehlerhaftem Material (NCMR) verknüpft sind. Wenn der Status zu des Berichts zu fehlerhaftem Material (NCMR) Offen lautet und die ID-Nummern im Programm ID-Verteilung - Gesperrte Bestandspunkte (whwmd6135m000) hinzugefügt oder entfernt werden, ändert LN den entsprechenden Bericht zu fehlerhaftem Material (NCMR). Mit LN können Anwender einen Bericht zu fehlerhaftem Material (NCMR) erstellen, der von anderen Anwendern gesperrt wird. Außerdem können Sie Bestandspunkte nach bestimmten Handelspartnern sperren. Wenn ein Bestandspunkt gesperrt ist, der Artikel "im Bestand" mit einer ID-Nummer versehen wird und nicht alle ID-Nummern gesperrt werden können, kann der Bestandspunkt nur teilweise für die Menge gesperrt werden, für die eine Sperre zulässig ist. Wenn mehrere Bestandspunkte für das gleiche Lager, den gleichen Lagerplatz und den gleichen Artikel gesperrt sind, jedoch für unterschiedliche Chargen, gruppiert LN die Bestandspunkte oder Chargen in einen einzelnen Bericht mit fehlerhaftem Material (NCMR). |