| # Erstellen einer Wartungsstückliste aus einer Baustückliste Mit Hilfe des Programms Wartungsstückliste erstellen (tscfg2210m000) können Sie die Wartungsstückliste aus einer Baustückliste erstellen. Wenn Sie eine Wartungsstückliste aus einer Baustückliste erstellen, werden die im Programm Endprodukt mit ID-Nummer - Baustückliste (Kopfdaten) (timfc0110m000) des Pakets Fertigung vorhandenen Artikel mit ID-Nummer direkt in das Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) des Pakets Service kopiert. Die Wartungsstückliste weist dieselbe Struktur auf wie die Baustückliste. Hinweis Das Paket Fertigung muss implementiert sein, um eine Wartungsstückliste aus einer Baustückliste erstellen zu können. Sehen Sie nach, ob das Kontrollkästchen Fertigung (TI) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist. Anonyme Artikel können keine Artikel mit ID-Nummer als untergeordnete Artikel aufweisen. Erstellen einer Wartungsstückliste aus einer Baustückliste Rufen Sie das Programm Wartungsstückliste erstellen (tscfg2210m000) auf. Wählen Sie im Feld Ursprung die Option Baustückliste aus. Geben Sie unter Baustückliste den obersten Artikel der Baustückliste und seine ID-Nummer zum Kopieren an bzw. wählen Sie diese Angaben aus. Der (oberste) Artikel der Baustückliste darf nicht der Chargen verwaltung unterliegen. Achten Sie darauf, dass die Produktstruktur mit ID-Nummern (Komponenten) im Programm Endprodukt mit ID-Nummer - Baustückliste (Komponenten) (timfc0111m000) für den (obersten) Artikel der Baustückliste vorhanden ist. Die Artikel ohne ID-Nummer in der Produktstruktur mit ID-Nummern (Komponenten) müssen im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) erfasst sein. Ansonsten kann keine Wartungsstückliste angelegt werden. Wählen Sie im Feld "Ziel" des Bereichs "Verbinden mit" eine der folgenden Optionen aus: Installationsgruppe Der oberste Artikel in der Produktstruktur (Stückliste) wird als oberster Artikel mit ID-Nummer in die Wartungsstückliste übernommen. Die Komponenten aller Ebenen der Stückliste werden exakt in die Artikel mit ID-Nummer kopiert. Die ID-Nummern der Artikel mit ID-Nummer werden nach einer Vorlage erstellt. Produktstruktur Der oberste Artikel in der Stückliste muss als untergeordneter Artikel in der Wartungsstückliste vorhanden sein, die Sie erfassen. Die Komponenten aller Ebenen der Stückliste werden exakt in die Artikel mit ID-Nummer kopiert. Die ID-Nummern der Artikel mit ID-Nummer werden nach einer Vorlage erstellt. Neue Produktstruktur LN legt eine neue Wartungsstückliste an. Machen Sie unter Voreinstellungen folgende Angaben bzw. wählen Sie Folgendes aus: die ID-Artikelgruppe, zu der der neu angelegte Artikel mit ID-Nummer gehören soll den Kundendienst (optional) die Lieferzeit (optional) Markieren Sie nach Bedarf die Kontrollkästchen Verarbeitungsbericht generieren und Fehlerbericht generieren. Klicken Sie auf Erstellen. Baustückliste in eine Installationsgruppe kopiert Es wird eine neue Installationsgruppenkonfiguration angelegt. Der oberste Artikel in der Baustückliste wird als oberster Artikel mit ID-Nummer in die Wartungsstückliste übernommen. Die untergeordneten Artikel (Produktstruktur mit ID-Nummern (Komponenten)) aller Ebenen der Baustückliste werden exakt in die Wartungsstückliste kopiert. Die Baustücklistenkomponenten mit ID-Nummer werden in das Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) kopiert. Die Baustücklistenkomponenten ohne ID-Nummer werden in das Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) kopiert. Baustückliste in eine Produktstruktur kopiert Der oberste Artikel in der Baustückliste muss als untergeordneter Artikel in der Wartungsstückliste vorhanden sein, die Sie erfassen. Die untergeordneten Artikel (Produktstruktur mit ID-Nummern (Komponenten)) aller Ebenen der Baustückliste werden exakt in die Wartungsstückliste kopiert. Die Baustücklistenkomponenten mit ID-Nummer werden in das Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) kopiert. Die Baustücklistenkomponenten ohne ID-Nummer werden in das Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) kopiert. Baustückliste in eine neue Produktstruktur kopiert Die untergeordneten Artikel (Produktstruktur mit ID-Nummern (Komponenten)) aller Ebenen der Baustückliste werden exakt in die Wartungsstückliste kopiert. Die Baustücklistenkomponenten mit ID-Nummer werden in das Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) kopiert. Die Baustücklistenkomponenten ohne ID-Nummer werden in das Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) kopiert. Verwandte Themen Installationsgruppenlayout - Beispiel |