| # Liniensegment - Stationen (tiasl1550m000) Mit diesem Programm können Sie die Linienstationen eines Montageliniensegments und ihre Beziehungen untereinander einsehen und ändern. Sie können die zurzeit gültigen Stationen oder alle Stationen für ein Liniensegment anzeigen lassen. Um die Daten zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf eine Position oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu". Montagelinien bestehen aus einer Reihe von Segmenten. Segmente bestehen aus einem Puffer und einer oder mehreren Linienstationen, bis zum nächsten Puffer. Im Programm Abteilungen (tirou0101m000) können Sie Linienstationen verknüpfen. Im Unterprogramm oder mit Hilfe des Liniendefinitionsvorgangs im Paket Konfigurator können Sie datumsgenau festlegen, welche Linienstationen mit welchem Segment verknüpft sind. Menü Zusatzoptionen Über das Menü Zusatzoptionen können Sie eines der folgenden Programme aufrufen: Linienstation - Montageauftrag (tiasl6510m000) Puffer - Montageaufträge (tiasl6520m000) Montagelinie - Zuordnungen und Linienstationen (tiasc5520m000) Im Menü Zusatzoptionen können Sie auch auswählen, ob Sie alle oder nur die aktuell gültigen Linienstationen anzeigen möchten. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge Liniensegment Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments. Liniensegment Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments. Station Eine mit einem Liniensegment verbundene Linienstation oder ein Linienpuffer. Stationsart Die Art der Linienstation. Folge-Station Die Station, die auf die im Feld Station definierte Linienstation oder den dort definierten Puffer folgt. Nur die letzte Linienstation der Zulieferlinie kann mit mehreren Linienstationen auf verschiedenen übergeordneten Linien verbunden werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Transportzeit für verknüpfte Montagelinien Segment der Folge-Station Das Liniensegment der Folge-Station. Eine Linienstation kann jedoch innerhalb desselben Gültigkeitszeitraums nicht mit mehreren Linienstationen derselben Montagelinie verknüpft werden. Die letzte Linienstation einer Montagelinie kann jedoch innerhalb desselben Gültigkeitszeitraums nicht mit mehreren Linienstationen desselben Liniensegments verknüpft werden. Wenn die Linienstation mit einer Linienstation desselben Segments oder derselben Montagelinie verknüpft ist, darf sie innerhalb desselben Gültigkeitszeitraums nicht mit einer weiteren Linienstation verknüpft werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Transportzeit für verknüpfte Montagelinien Gültig ab Der erste Tag, an dem die Linienstationen dieser Montagelinie gültig sind. Dieses Feld kann nicht leer bleiben. Gültig bis Der letzte Tag, an dem die Linienstationen dieser Montagelinie gültig sind. Wenn dieses Feld leer ist, sind die Linienstationen unbegrenzt gültig. |