| # Ladeeinheiten-Strukturen Mit Ladeeinheiten-Strukturen wird beschrieben, auf welche Weise bestimmte Artikel mit Hilfe von Ladeeinheiten gepackt werden. Ladeeinheiten können eine hierarchische Struktur haben, die aus mehreren über- und untergeordneten Ladeeinheiten besteht. Im Programm Ladeeinheiten - Hierarchie werden Ladeeinheiten-Strukturen in einer hierarchischen Knotenstruktur angezeigt. Jeder Knoten stellt eine Ladeeinheit dar. Beispiel Wenn es sich bei den Artikeln z. B. um Flüssigkeiten handelt, wie Milch, die in Tüten abgepackt ist, werden die Tüten in Kartons mit jeweils 20 Tüten gepackt. Eine Palette enthält dann 50 dieser Kartons. Oben Der oberste Knoten enthält die gesamte Struktur. Im vorherigen Beispiel ist der oberste Knoten die Palette. Übergeordnete Ladeeinheit Ein Knoten, der einen um eine Ebene höheren Rang als ein anderer Knoten hat. Ein übergeordneter Knoten kann ein oder mehrere untergeordnete Objekte enthalten. Im vorherigen Beispiel sind die Kartons die übergeordneten Knoten für die Milchtüten. Gleichzeitig ist die Palette (der oberste Knoten) das übergeordnete Objekt für die Kartons. Die Kartons sind also die untergeordneten Objekte für die Palette. Untergeordnete Ladeeinheit Ein Knoten, der mit einem übergeordneten Objekt verknüpft ist. Im vorherigen Beispiel sind die Milchtüten die untergeordneten Objekte für die Kartons. Ein Knoten enthält die folgenden Daten: Übergeordneter Knoten, zu dem der Knoten gehört (mit Ausnahme des obersten Knotens). Verpackungsartikel, der für den Knoten verwendet wird. Im vorherigen Beispiel ist "Palette" der Verpackungsartikel für den obersten Knoten und "Karton" der Verpackungsartikel für die untergeordneten Objekte des obersten Knotens. Die Anzahl der für den Knoten verwendeten Verpackungsartikel. Im vorherigen Beispiel beträgt die Anzahl der Verpackungsartikel für den obersten Knoten 1 (eine Palette) und für den zweiten Knoten 50 (50 Kartons pro Palette). Für feste Verpackungsdefinitionen wird die Anzahl der Verpackungsartikel auf andere Weise bestimmt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verpackungsebenen. Anzahl der Artikel, die der Verpackungsartikel enthält. Der Knoten ist etikettiert oder nicht etikettiert. Etikettiert bedeutet, dass für jeden Verpackungsartikel, der für den Knoten definiert wird, ein Etiketten-Datensatz erstellt wird. Auf diese Weise lässt sich jeder vorhandene Verpackungsartikel eindeutig identifizieren. Diese Etiketten können gedruckt werden. Wenn die Kartons mit Milchtüten aus dem vorherigen Beispiel etikettiert werden, erhält jeder Karton ein Etikett, wenn Ladeeinheiten für einen Auftrag über Milchtüten generiert werden. Weitere Informationen zu Etiketten erhalten Sie unter Layout und Druck von Etiketten. Zusatzverpackungsmaterial, das für den Knoten verwendet wird, z. B. Schweißfolie. Sie können eine Ladeeinheiten-Struktur für eine bestimmte Anzahl an Artikeln manuell im Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) erstellen oder eine Verpackungsdefinition mit einer Vorlage definieren, mit der die Ladeeinheiten-Struktur für bestimmte Artikelarten bestimmt wird. Verwandte Themen Verpackungsdefinitionen |