| # EDI-Interchange-Controller (ecedi7210m000) Mit diesem Programm starten Sie einen Hintergrundprozess, der das Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000) in regelmäßigen Abständen für das jeweilige Netz aktiviert. Diese Abstände basieren auf automatisch generierten oder manuell eingegebenen Verbindungszeiten. Wenn eine aktive Steuereinheit im Hintergrund läuft, kann über den Anzeigemonitor der Kommunikationsstatus überprüft werden. Hinweis Dieses Programm kann nur ausgeführt werden, wenn Sie vorher Parameter gesetzt, Konvertierungseinstellungen eingegeben und die Kodierungs- und Konvertierungstabellen ausgefüllt haben. Wenn eine Nachrichtenstapelverarbeitung für ein Netz durchgeführt wird, das nicht firmenübergreifend ist, muss der EDI-Front-End-Rechner aktiv sein. Anmerkungen Dieses Programm wird geschützt, damit es nicht gleichzeitig mit Programmen läuft, von denen es gestört werden oder die es stören kann. Verwandte Themen Verwenden des Interchange-Controllers Externe EDI-Kommunikation Automatische Kommunikation Verwenden von Netzen EDI-Nachrichtenebenen und Datei-Layouts Eingeben eines Datums Ausgabegerät Der Drucker oder ein anderes Ausgabegerät. Ausgabegerät Die Bezeichnung oder der Name des Codes. Ausgabedatei Der Verzeichnispfad und der Name der Ausgabedatei. Alle Netze Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind alle Netze enthalten. Ausnahmen Die nicht einbezogenen Netze. Ausnahmen Die Bezeichnung oder der Name des Codes. |