| # Drucken des Berichts "Übereinstimmung K-Stückliste/P-Stückliste" Die Abweichungen können sich aus Änderungen ergeben, die möglicherweise an der K-Stückliste oder der P-Stückliste vorgenommen wurden, nachdem die K-Stückliste in die P-Stückliste kopiert wurde. LN prüft nur die Abweichungen zwischen Daten, die von der K-Stückliste kopiert wurden, und der P-Stückliste. Andere Änderungen an der P-Stückliste werden dabei nicht berücksichtigt. LN überprüft die folgenden vier Fragestellungen: Liegt eine Abweichung zwischen einer Produktionsstücklistenposition, die von einer Konstruktionsstückliste kopiert wurde, und der entsprechenden Konstruktionsstücklistenposition vor (bzw. wurde die Position auf der Konstruktionsstückliste gelöscht)? Wurden Positionen zur Konstruktionsstückliste hinzugefügt, aber nicht zur Produktionsstückliste? Die K-Stückliste kann nicht mehr geändert werden, nachdem die Version genehmigt wurde. Nur Ausnahmen können geändert werden. Wurde(n) eine oder mehrere Positionen in der Produktionsstückliste gelöscht? Weichen die Position der Konstruktionsstücklisten-Kopierdaten und die Position der Produktionsstückliste in den nachfolgend aufgelisteten Feldern voneinander ab? Hauptartikel Folgenummer Ausnahmen Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsstücklisten Struktur einer einstufigen Stückliste |