| # Kritischer Pfad Der kritische Pfad gibt den optimalen Weg ab dem Zeitpunkt an, zu dem die erste Aktivität gestartet wird, bis einschließlich zur Fertigstellung der letzten Aktivität. LN berücksichtigt dann die Aktivität selbst und die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Aktivitäten sowie den vorhandenen Pufferzeiten. Eine Aktivität gehört zum kritischen Pfad, wenn die Werte der Felder Puffer gesamt und Freie Pufferzeit im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) beide null betragen. Der kritische Pfad wird auf der Plantafel sichtbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Kritischer Pfad im Programm Plantafelgruppen (tccom5500m000) markieren und die Farbe durch Anklicken einer Farbe in der Liste Kritischer Pfad auswählen. Bei einer Änderung der Daten in der Plantafel kann sich der kritische Pfad ändern. Wenn diese Änderung angezeigt werden soll, müssen Sie die Netzplanung im Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) neu erstellen. |