| # Kopieren der kundenspezifischen Produktstruktur in die kundenspezifische Struktur Der Kopiervorgang läuft folgendermaßen ab: Für jeden kundenspezifischen Artikel, der kopiert werden muss, prüft LN, ob dieser Artikel bereits im Zielprojekt vorhanden ist. Ist dies der Fall, kann LN automatisch auf der Grundlage des ersten freien kundenspezifischen Artikel-Codes, der mit dem Programm PCS-Projekte (tipcs2101m000) erfasst wurde, einen neuen Code für den kundenspezifischen Artikel generieren. Dieser kundenspezifische Artikel kann gegebenenfalls geändert werden. Darüber hinaus können Sie den vorhandenen kundenspezifischen Artikel-Code übernehmen. Ist noch kein kundenspezifischer Artikel vorhanden, werden die Daten des ursprünglichen kundenspezifischen Artikels in das Zielprojekt kopiert. Nach dem Kopieren dieser Daten werden die Produktionsstücklisten und die Arbeitsgänge für die kundenspezifischen Fertigungsartikel in kundenspezifische Stücklisten und Arbeitsgänge für das Zielprojekt kopiert. Wenn für den kundenspezifischen Ursprungsartikel bereits ein kundenspezifischer Artikel für das Zielprojekt vorhanden ist, werden die Daten des kundenspezifischen Ursprungsartikels nicht für den vorhandenen kundenspezifischen Artikel kopiert. Der betreffende kundenspezifische Artikel für das Zielprojekt und seine zugrundeliegende Produktstruktur werden als Ersatz für den kundenspezifischen Ursprungsartikel betrachtet. Das gilt nicht für die ERSTE Stücklistenebene innerhalb der kundenspezifischen Produktstruktur. Die kundenspezifischen Produktionsstücklisten und Arbeitsgänge für den kundenspezifischen Ursprungsartikel auf der obersten Ebene der kundenspezifischen Produktstruktur werden immer in den vorhandenen kundenspezifischen Artikel für das Kopierprojekt kopiert, nachdem veraltete Daten gelöscht wurden! Verwandte Themen Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel |