| # Produktkonfiguration ohne Projekt Parameter für verschiedenen Szenarien konfigurieren Sie können Artikel entweder im Produktkonfigurator (PCF) oder im PCM Configurator konfigurieren. Im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) können Sie eine Kombination aus Parametern des Moduls Produktkonfiguration und aus PCM Configurator auswählen.
Parametereinstellung | Szenario | Erläuterung |
Produktkonfigurator (PCF) ausgewählt PCM Configurator-Integration ausgewählt | 1 | Wenn beide Parameter ausgewählt sind, können Artikel sowohl mit dem Produktkonfigurator (PCF) als auch mit PCM Configurator kundenspezifisch angepasst werden. Wenn der Artikel mit PCM konfiguriert wird, können die Stückliste und der Arbeitsplan mit PCF oder PCM konfiguriert werden. | Dieses Szenario wird empfohlen, wenn PCF bereits verwendet wird und Sie die verwendeten Konfigurationen für PCM Configurator konvertieren möchten.
Nur PCM Configurator-Integration ausgewählt | 2 | PCM Configurator ist zuständig für die Konfiguration des Artikels, der Stückliste und des Arbeitsplans. | In diesem Szenario ist die Funktionalität Produktkonfigurator (PCF) deaktiviert.
Nur Produktkonfigurator (PCF) ausgewählt | 3 | PCF Configurator ist verantwortlich für die Konfiguration des Artikels, der Stückliste und des Arbeitsplans. | In diesem Szenario muss PCM Configurator nicht integriert sein. Alle PCM-Funktionen sind deaktiviert und die Felder/Kontrollkästchen sind ausgeblendet.
Kein Parameter ist ausgewählt | 4 | Kein Konfigurationssystem ist implementiert. |
Stückliste und Arbeitsplan für konfigurierte Artikel Je nach Lieferquelle haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Verwaltung der Stückliste (BOM) und des Arbeitsplans für konfigurierte Artikel: Generelle Stückliste und Arbeitsplan für konfigurierte Artikel mit Lieferquelle: Produktion Generelle Stücklisten und Arbeitspläne sind in PCM Configurator nicht erforderlich. In dieser Situation werden die Stückliste und der Arbeitsplan im Paket LN generiert. Wenn Sie die kundenspezifische Stückliste und den Arbeitsplan in PCM Configurator generieren, wird die Stückliste auf der Ebene der Standardfertigungskomponenten oder der zugekauften Komponenten definiert. Die mit den Standardfertigungskomponenten und den zugekauften Komponenten verbundene Stückliste wird immer im Paket LN verwaltet. Das gleiche gilt für den Arbeitsplan für die durch PCM konfigurierten Artikel. Generelle Stückliste und Arbeitsplan für konfigurierte Artikel mit Lieferquelle: Montage Eine generelle Stückliste ist erforderlich, aber es wird kein Arbeitsplan verwendet. Hinweis Wenn die Artikelkonfiguration ohne die (generelle) Montagestückliste und die dazugehörigen Informationen mit PCM Configurator durchgeführt wird, werden die Daten im Paket LN verwaltet. Kundenspezifische Stücklisten und Arbeitspläne in PCM konfigurieren Die Programme (PCS-Projekt-)Struktur für Produktvariante generieren (tipcs2220m000) und (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) können zusammen mit PCM Configurator verwendet werden, um sowohl den Abruf von Variantenstrukturen aus PCM als auch die Neugenerierung von kundenspezifischen Artikelcodes und Projektstrukturen basierend auf den von PCM abgerufenen Variantenstrukturen auszulösen. Hinweis Wenn die Variante in PCF generiert wird, wird eine Prüfung durch das Programm Produktvarianten prüfen (tipcf5200m000) durchgeführt. Wenn die Variante mit PCM Configurator generiert wird, wird der Status von PCM Configurator in eine Statusprüfung im Paket LN umgesetzt. Kundenspezifische Artikelcodes in PCM generieren Wenn Sie PCF verwenden, werden die kundenspezifischen Artikelcodes im Programm Genereller Artikel - Einstellungen (tipcf3101m000) generiert. Dies ist nicht möglich, wenn die Artikel mit PCM Configurator konfiguriert wurden. Hinweis Wenn alle Artikel mit PCM Configurator konfiguriert wurden, ist Genereller Artikel - Einstellungen (tipcf3101m000) deaktiviert. Mit PCM Configurator können konfigurationsspezifische Dokumente (Artikel, Stückliste und Arbeitsplan), Bilder und Dateien (wie etwa pdf, docx, CAD, SVC, Bild, Test) redigiert werden. Diese Dokumente können im Paket LN zur weiteren Verarbeitung verwendet werden. Wenn beide Konfiguratoren aktiv sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn eine doppelte Konfiguration beim Import der Daten aus PCM Configurator in das Paket LN erkannt wird. Verwandte Themen Einrichten von PCM Configurator Produktkonfiguration (PCF) Konfigurieren von Produktvarianten und Generieren von Produktstrukturen |