| # Instandhaltungsauslöser (tsmdm0169m000) Mit diesem Programm definieren Sie numerische Instandhaltungsauslöser für den Instandhaltungsauslösersatz. Wenn Sie eine Prüfung durchführen, sucht LN nach einem geltenden Instandhaltungsauslösersatz. Wenn der gemessene Wert mit einem der Instandhaltungsauslöser im Auslösersatz übereinstimmt, wird eine Instandhaltungsbenachrichtigung generiert. Verwandte Themen Service-Prüfungen und Pläne für vorbeugende Instandhaltung Instandhaltungsauslösersatz Der Instandhaltungsauslösersatz, zu dem der Auslöser gehört. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Auslösernummer Die Nummer des Instandhaltungsauslösers. Grenzwert Der Grenzwert des Instandhaltungsauslösers. Zulässige Werte Grenzwert Unterer Grenzwert Der Wert zur Angabe des Grenzwerts, bis zu dem eine Instandhaltung ausgelöst werden muss. Oberer Grenzwert Der Wert zur Angabe des Grenzwerts, ab dem eine Instandhaltung ausgelöst werden muss. Einheit Die Einheit des Grenzwerts. Zeitraum für Grenzwert Der Zeitraum, in dem der Auslöser gültig ist. Zulässige Werte Zeitraum für Grenzwert Unterer Grenzwert für Periode Der Zeitraum, ab dem der Auslöser gültig ist. Oberer Grenzwert für Periode Der Zeitraum, bis zu dem der Auslöser gültig ist. Einheit für Zeitraum für Grenzwert Die Einheit des Zeitraums für den Grenzwert. Zulässige Werte Einheit Auslösernachricht Der Code der Auslösernachricht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Voreingestellte Empfehlung Die für den Instandhaltungsauslöser als Voreinstellung definierte Empfehlung. LN übernimmt den Wert nur dann als Voreinstellung, wenn im Programm Empfehlungen (tsmdm0167m000) das Kontrollkästchen "Voreinstellung" markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Voreingestellte Folgeleistung Die Standardleistung, die als voreingestellte Folgeleistung auf die Instandhaltungsbenachrichtigung definiert ist. LN übernimmt die Folgeleistung als Voreinstellung aus dem Programm Empfehlungen (tsmdm0167m000). Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. |