| # Hauptladungen (fmlbd4510m000) Mit diesem Programm können Sie Hauptladungen ansehen. Eine Hauptladung besteht aus einer Gruppe von Ladungen mit dem gleichen Tourenplan. Verwandte Themen Verwenden von Tourenplänen Frachtzusammenstellung Verwaltung von Frachtplänen, Ladungen und Sendungen Frachtplan Der Frachtplan, zu dem die Hauptladung gehört. Hauptladung Die Hauptladung. Eine Hauptladung besteht aus einer Gruppe von Ladungen mit dem gleichen Tourenplan. Ladung Eine Ladung, die zur Hauptladung gehört. Sendung Eine Sendung der Ladung, die zur Hauptladung gehört. Sendungsposition Die Sendungspositions nummer der Sendung. Fahrt Die Fahrt, auf der die Sendung basiert. Tourenplan Ein Netz von Lade- und Entladeadressen, von denen eine ein Punkt für die Pool-Bildung ist. Ein Tourenplan wird gewöhnlich für Touren mit verschiedenen Versandarten definiert. Ein Tourenplan besteht aus einer oder mehreren Teilstrecken. Jede Teilstrecke kann abhängig von der festgelegten Versandart und der Transportmittelgruppe anders gehandhabt werden. Tourenplan-Teilstrecke Die erste Teilstrecke ist der erste Teil einer Tour. Hier werden Waren abgeholt und zu einem Punkt für die Pool-Bildung transportiert, z. B. einem Flughafen, einem Bahnhof oder einem Hafen. Die Haupt-Teilstrecke beginnt beim Punkt für die Pool-Bildung und endet am Zwischenzielort. Am Punkt für die Pool-Bildung werden die Waren der ersten Teilstrecke in ein Flugzeug, auf ein Schiff, einen Zug oder einen LKW verladen und zum Zwischenzielort transportiert. Die letzte Teilstrecke führt vom Zwischenzielort zum endgültigen Zielort. Am Zwischenzielort werden die Waren für den Transport zu ihrem endgültigen Zielort z. B. aus dem Flugzeug auf LKW verladen. Ein Tourenplan kann mehrere erste und letzte Teilstrecken haben, aber nur eine Haupt-Teilstrecke. Die erste Teilstrecke, die Sie definieren, ist immer eine Haupt-Teilstrecke. Tourenplan-Position Die ID-Nummer der Tourenplan-Teilstrecke. Tourenplan-Folgenummer Die Folgenummer einer ersten oder letzten Teilstrecke. Die Folgennummer gibt die Reihenfolge an, in der die Adressen der Teilstrecken besucht werden. Frachtauftragsposition Der Frachtauftrag, aus dem die Ladungen der Hauptladung erstellt werden. Frachtauftragsposition Die Frachtauftragsposition, aus der die Ladungen der Hauptladung erstellt werden. |