| # Glossar für das Paket Qualität Abgelehnte Menge Der Teil der Stichprobenmenge, der nach dem Test abgelehnt wurde. Akzeptierte Menge Der Teil der Stichprobenmenge, der nach dem Test akzeptiert wurde. Ausdruck In diesem Feld wird angegeben, wie der Wert der Formel berechnet wird. Es ist möglich, einen Ausdruck festzulegen, der Variablen mit unterschiedlichen Einheiten für Merkmale enthält. Beispiel Wenn Sie den Inhalt eines Behälters ermitteln möchten, geben Sie folgenden Ausdruck ein:
    Fläche (cm2) * Höhe (m)
Sie müssen jedoch sicherstellen, dass der Ausdruck in die Formeleinheit konvertiert wird. Diese Einheit geben Sie in das Feld "Formeleinheit" ein. Wenn Sie zum Beispiel "cm3" in das Feld "Formeleinheit" eingeben, müssen Sie folgenden Ausdruck in das Feld "Ausdruck" eingeben:
    Fläche (cm2) * Höhe (m) * 100
Bericht über fehlerhaftes Material (NCMR) In diesem Bericht wird fehlerhaftes Material aufgeführt, das bei einer QM-/Lagerprüfung, bei einer Umlagerung des Materials und/oder beim Einlagern des Materials festgestellt wird. Codebuchstabe Buchstaben, die der Bestimmung der verschiedenen Codebuchstaben dienen, die für eine Stichprobenregel anwendbar sind. Codebuchstabentabelle Tabelle zur Bestimmung der verschiedenen Codebuchstaben, die für eine Stichprobenregel anwendbar sind. In der Tabelle sind die verschiedenen Codebuchstaben gruppiert. Diagrammart Mit der Diagrammart wird festgelegt, wie das Diagramm aussieht. So werden beispielsweise Diagrammart, Linienstärke, Balkengröße und Farben definiert. Folgende Diagrammarten sind standardmäßig in LN verfügbar: Balken Ebene Linie Kreisdiagramm Punktdiagramm Gestapelte Säulen Folgenummer Prüfaufträgen wird eine bestimmte Reihenfolgenummer zugeordnet. Auf Basis dieser Nummer werden Merkmale in verschiedenen Stichproben getestet. Herkunft Mit der Herkunft wird ein integriertes Modul oder ein Paket angegeben, auf das sich ein (Prüf-)Auftrag bezieht. ID-Nummer Die ID-Nummer ist eine eindeutige Nummer, die von LN erstellt wird, um zwischen den unterschiedlichen Messungen zu unterscheiden, die für eine Stichprobenmenge durchgeführt werden können. Die Anzahl der Messungen ist von der Prüfmenge abhängig. Beispiel
Stichprobenmenge | 100 Stück
Prüfmenge | 20 Stück
Erläuterung: Sie müssen 5 Prüfungen für 20 Stück durchführen, um eine Stichprobenmenge von 100 Stück zu erreichen (100/20=5). Folglich werden 5 Prüfpositionen erstellt, die jeweils eine eigene ID-Nummer haben. Intervall Der Abstand zwischen zwei Stichproben, angegeben in der Intervalleinheit. Erläuterung: Bei jedem 100. Stück wird eine neue Stichprobe entnommen, die 10 Stück umfasst. In diesem Fall werden also 11 Stichproben à jeweils 10 Stück entnommen. Beispiel
Stichprobe | 10 Stück
Intervall | 100 Stück
Auftragsmenge | 1150 Stück
Intervalleinheit Stichprobenmengen werden in der Intervalleinheit angegeben. Iteration Die Anzahl der Wiederholungen eines Prozesses, die erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Prüfstandards eingehalten werden. Kalibrierung Durch die Kalibrierung wird ein Prüfmittel exakt auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmt. Maßnahmenplan (CAP) Plan, aus dem die durchzuführenden Maßnahmen hervorgehen, die verhindern sollen, dass die Abweichung oder der Fehler erneut auftritt. Der Plan basiert auf dem Bericht über fehlerhaftes Material (NCMR). Optionssatz Ein Optionssatz ist eine Gruppe möglicher Werte eines Merkmals. Für jeden Wert (Option) können Sie angeben, ob er in Ordnung ist oder nicht akzeptiert werden kann. Die Optionen "Blau" und "Rot" bilden einen Optionssatz. Beispiel
Merkmal | pH-Wert
Prüfung | Lackmustest
Optionen | Blau = In Ordnung
Rot = Nicht in Ordnung
Prüfauftrag Ein Auftrag, der zur Strukturierung der Prüfung von gekauften, hergestellten oder verkauften Produkten verwendet wird. Prüfebene Die Ebene, auf der die Prüfungen durchgeführt werden. Prüfmenge Der Teil der Stichprobenmenge, der geprüft wird. Beispiel: Eine Stichprobe von 5 kg wird in Tranchen von jeweils 1 kg geprüft. Prüfreihe Die Prüfreihe legt fest, wie oft Stichproben zur Prüfung einer Auftragsmenge entnommen werden und wie groß die Stichprobe ist. Prüfschärfe Prüfschärfe, die für den Artikel erforderlich ist Sie können die Prüfschärfe eines Artikelmerkmals basierend auf den tatsächlichen Prüfergebnissen manuell und/oder automatisch nach oben oder unten anpassen. Die Prüfschärfe kann wie folgt eingestellt werden: Normal Reduziert Verschärft Prüfstandard Die Normen, die verwendet werden, um ein oder mehrere Merkmale eines Produkts zu prüfen, um die Konformität dieser Merkmale festzustellen (z. B. ISO, DIN, MIL usw.). Qualitätskombination Die Bedingungen, unter denen die Generierung der Prüfaufträge und die Durchführung der WE-Prüfungen bestimmt wird. Eine Qualitätskombination verknüpft die folgenden Informationen: Das Modul oder Paket, das den Qualitätsprüfungen zugrunde liegt. Der Artikel oder die Qualitätsgruppe, für den/die eine Qualitätsprüfung durchgeführt wird. Die Qualitätsbedingungen, die erfüllt werden müssen (gemäß Definition in der Qualitäts-ID). Standardprüfverfahren Der Code, unter dem Daten zusammengefasst werden, die für die Prüfung der Qualität eines Artikels erforderlich sind. Durch die Verwendung eines Standardprüfverfahrens kann sehr viel Zeit eingespart werden, da es für eine ganze Gruppe von Produkten eingesetzt werden kann, die die gleichen Qualitätsstandards und Prüfungen erfordern. Stichprobeniteration Die für die Durchführung des Stichprobenprozesses erforderliche Anzahl der Iterationen. Stichprobenplan Ein Plan, der Folgendes festlegt: Umfang der zu prüfenden Stichproben (Stichprobenmenge) Prüfstandard, der eingehalten werden muss Prüfschärfe, die für den Artikel erforderlich ist Stichprobenregel Die Regeln, die auf Stichprobenplänen basieren. Die Regeln definieren, wie und wann Stichproben entnommen werden, und welche Kriterien für die Annahme und Ablehnung gelten. Variable Ein Code, der den Wert eines Aspekts oder eines Merkmals angibt. Dieser Wert wird im Ausdruck einer Formel zur Berechnung des Werts eines anderen Aspekts oder Merkmals verwendet. |