| # Für eingehende Unterbaugruppen durchgeführte Aktionen Wenn Sie eine ausgehende Unterbaugruppe verarbeiten, wird eine eingehende Unterbaugruppe angelegt. Die Verarbeitung der eingehenden Unterbaugruppe hängt vom Wert des Feldes Aktion für ausgehende Unterbaugruppe im Programm Arbeitsauftrag - Ausgehende Unterbaugruppen (tswcs4150m000) ab. Die folgenden Aktionen werden im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) für eine eingehende Unterbaugruppe durchgeführt: Vom Lagerplatz: Wenn Sie eine ausgehende Unterbaugruppe verarbeiten, wobei die Option Aktion für ausgehende Unterbaugruppe auf Zum Lagerplatz gesetzt ist, wird im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) eine eingehende Unterbaugruppe angelegt. Der Wert des Feldes Lagerplatz im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) wird als Voreinstellung dem Programm Arbeitsauftrag - Ausgehende Unterbaugruppen (tswcs4150m000) entnommen. Sie müssen den Eingang der Unterbaugruppe unter Verwendung der Option Eingang bestätigen im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) bestätigen, um anzuzeigen, dass die Unterbaugruppe vom Lagerplatz in die Produktion zurückgekehrt ist. Wenn Sie die eingehende Unterbaugruppe stornieren, ist keine weitere Aktion erforderlich und die Unterbaugruppe bleibt am Lagerplatz. Aus Lagerplatz für Bearbeitung: Wenn Sie eine ausgehende Unterbaugruppe verarbeiten, wobei die Option Aktion für ausgehende Unterbaugruppe auf Auf Lagerplatz für Bearbeitung gesetzt ist, wird für die Unterbaugruppe ein verbundener Arbeitsauftrag angelegt. . Die Montageleistung wird erst ausgeführt, nachdem der Status des verbundenen Arbeitsauftrags auf Beendet gesetzt wurde. Sie können den Eingang der Unterbaugruppe unter Verwendung der Option Eingang bestätigen im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) bestätigen, um anzuzeigen, dass die Unterbaugruppe vom Lagerplatz in die Produktion zurückgekehrt ist. Die eingehenden Unterbaugruppen können nur storniert werden, wenn der Arbeitsauftrag manuell storniert wird. Aus Lager: Wenn Sie eine ausgehende Unterbaugruppe verarbeiten, wobei die Option Aktion für ausgehende Unterbaugruppe auf An Lager gesetzt ist, wird im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) eine eingehende Unterbaugruppe angelegt. Der Wert des Feldes Lager im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) wird als Voreinstellung dem Programm Arbeitsauftrag - Ausgehende Unterbaugruppen (tswcs4150m000) entnommen. Wenn für die eingehende Unterbaugruppe ein Ersatz im Lager erforderlich ist, muss der Auslagerungsauftrag storniert werden. Ein neuer Artikel kann beschafft werden, indem eine Materialeinsatzmittelposition im Arbeitsauftrag (Programm Arbeitsauftrag - Materialeinsatzmittel (tswcs4110m000)) generiert wird. Wenn Sie die eingehende Unterbaugruppe stornieren, müssen auch verbundene Lageraufträge und geplante Bestandsbuchungen storniert werden. Wenn LN dies nicht zulässt, kann die eingehende Unterbaugruppe nicht storniert werden. Aus Kundendienst: Wenn der verbundene Arbeitsauftrag beendet ist, können Sie den Eingang der Unterbaugruppe unter Verwendung der Option Eingang bestätigen im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) bestätigen, um anzuzeigen, dass die Unterbaugruppe vom Kundendienst/Lager in die Produktion zurückgekehrt ist. Wenn die Aufgabe durch die Demontageleistung intern an eine andere Abteilung fremdvergeben wurde, wird die Montageleistung erst ausgeführt, nachdem der Status des verbundenen Arbeitsauftrags auf Beendet gesetzt wurde. Die eingehenden Unterbaugruppen können storniert werden, wenn der Arbeitsauftrag manuell storniert wird. Von Fremdleister: Sie können den Eingang der Unterbaugruppe unter Verwendung der Option Eingang bestätigen im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) bestätigen, um anzuzeigen, dass die Unterbaugruppe vom Fremdleister in die Produktion zurückgekehrt ist. Wenn die Aufgabe an einen Lieferanten fremdvergeben wurde und im Programm Arbeitsauftrag - Eingehende Unterbaugruppen (tswcs4151m000) ist das Feld Eingang aus auf Demontageleistung gesetzt, wird die Montageleistung erst ausgeführt, nachdem die Fremdleistungsbestellung verarbeitet wurde. Wenn Sie die Montageleistung stornieren, wird der Leistungsstatus auf Storniert gesetzt. Die Fremdleistungsbestellung und die Arbeitsauftragsleistung für die Fremdvergabe müssen manuell storniert werden. Noch zu entscheiden: Wählen Sie diese Option, um die Unterbaugruppe zu sperren. Keine Aktion: Es wird keine eingehende Unterbaugruppe angelegt. Verwandte Themen Für ausgehende Unterbaugruppen durchgeführte Aktionen Verarbeiten der Unterbaugruppe |