| # Verbrauchs- und Ersatzmaterial in Kopierdaten K-Stückliste(tiedm2125m000) Mit diesem Programm fragen Sie Restmaterial und alternatives Material für die Materialien in den Kopierdaten einer Konstruktionsstückliste ab. Einige der Felder können Sie auch verwalten. Die folgenden Felder können verändert werden: Kopierverfahren K-Stückliste Alternativer Zielartikel Verwandte Themen Aufbrauchen von Restbeständen veralteter Artikel Alternatives Material in Stücklisten Festlegen von alternativem Material Konstruktionsartikel Ein Artikel in der Entwicklungsphase. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels definiert werden. Normalerweise befindet sich die neueste Version noch in der Entwurfs- oder Testphase, und weitere Versionen in der Produktion, während ältere Versionen nicht mehr verwendet werden. Ein normaler Artikel kann nur der Versionskontrolle unterworfen werden, wenn er aus dem Modul Konstruktionsdatenverwaltung kopiert wurde. Konstruktionsartikelversion Die Version des Konstruktionsartikels. Hauptartikel Der Hauptartikel der Produktionsstückliste. K-Stücklistenposition In diesem Feld wird die Nummer der K-Stücklistenposition angegeben. Diese ist - abgesehen von der fehlenden Positionsnummer - äquivalent zur Positionsnummer einer Produktionsstückliste. Eine Folgenummer definiert Artikel, die an unterschiedlichen Daten gültig sind. Versionen können diese Funktion für Konstruktionsartikel übernehmen, also das Definieren von Artikeln, die an verschiedenen Daten gültig sind. Komponente In diesem Feld wird die Komponente der Konstruktionsartikelversion (K-Artikelversion) angegeben. Bei der Komponente kann es sich entweder um einen Konstruktionsartikel oder um einen Standardartikel handeln. Position Kennung des Datensatzes des alternativen Materials. Priorität Alternative Durch die Priorität der Alternative wird bestimmt, welche der Alternativen LN zuerst auswählt. Zulässige Werte Aufbrauchen Hierbei handelt es sich um veraltetes Material ( Restmaterial), das zuerst aufgebraucht werden muss. 1 Die Alternative, die ausgewählt wird, wenn der Bestand des Standardmaterials (und das Restmaterial, falls vorhanden) unzureichend ist. 2 Die Alternative, die ausgewählt wird, wenn der Bestand des Standardmaterials und des ersten alternativen Materials (sowie das Restmaterial, falls vorhanden) unzureichend sind. 3, 4, 5, ... Alternatives Material niedrigerer Priorität. 9 Das alternative Material niedrigster Priorität. Verwandte Themen Suche nach alternativem Material Kopierverfahren K-Stückliste In diesem Feld wird das Kopierverfahren angegeben, das LN verwendet, um die K-Stückliste in die Produktionsstückliste zu kopieren. Zulässige Werte Nicht kopieren Konstruktionsartikel in Artikel kopieren Standard- in Projektartikel kopieren Nur K-Stückliste in P-Stückliste Kopierverfahren K-Stückliste Verwandte Themen Konstruktionsstücklisten Artikelkategorie In diesem Feld wird die Artikelkategorie des alternativen Zielmaterials angegeben. Alternativer Zielartikel Die Artikel, die Sie als alternatives Material in die Ziel- Stückliste kopieren. |