| # Generieren der Kopierdaten für die Konstruktionsstrukturstückliste LN generiert keine Kopierdaten für die unteren Ebenen der K-Stückliste, wenn bereits Kopierdaten vorhanden sind (beispielsweise wenn eine einstufige Stückliste mit dem Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) kopiert wurde). LN generiert in folgenden Fällen keine Kopierdaten einer K-Artikelversion: Die Version, die Sie ausgewählt haben, hat nicht den Status Genehmigt durch Produktion (angezeigt im Feld Status im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000)). Die Einheit der K-Artikelversion weicht von der Einheit des Artikels ab (angezeigt im Feld Einheit im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000)). Die Art des K-Artikels weicht von der Art des Produktionsartikels ab. Es gibt keine gültige Version eines Komponenten-K-Artikels der K-Stückliste mit dem Status Genehmigt durch Produktion. Für jede einstufige K-Stückliste können Sie das Ergebnis dieses Programms mit dem Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) prüfen oder ändern. Außerdem können Sie mit dem Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) anhand der generierten Kopierdaten einstufige K-Stücklisten in Produktionsstücklisten kopieren. Wenn weder eine Beziehung noch ein Zielartikel vorhanden ist, erstellt LN mithilfe dieses Programms eine Beziehung zwischen einer K-Artikelversion und einem anderen Artikel. Wenn Sie kundenspezifische Artikel verwenden, müssen Sie das Kontrollkästchen Kopierte Artikel anpassen im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) markieren, damit das gewünschte Ergebnis angezeigt wird. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsstücklisten Struktur einer Strukturstückliste |