| # "Arbeitsanweisungen drucken" starten (tiasc5451m000) Mit diesem Programm rufen Sie das Programm Arbeitsanweisungen drucken (tiasc5450m000) zum Drucken der Anweisungen für eine bestimmte Linienstation auf. Sie können das Drucken der Anweisungen in diesem Programm durch einen Auslöser aktivieren, d.h. dass dieses Programm durch eine andere Aktivität in einer anderen Linienstation aufgerufen wird. Durch welchen Auslöser das aktuelle Programm ausgelöst wird, legen Sie im Programm Auslöserdaten (tiasl8100m000) fest. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht To model a trigger to another business process Arbeitsanweisung drucken für Station Die Linienstation, in der die Schritte ausgeführt werden, für die die Anweisungen gedruckt werden. Verwenden Sie das Programm Auslöserdaten (tiasl8100m000), um eine andere Linienstation als Auslöser für diesen Prozess festzulegen. Ausgabegerät Das Ausgabegerät (Bildschirm oder Drucker), auf das die Arbeitsanweisungen gedruckt werden. Meldungen Klicken Sie auf diese Option, um die Fehlermeldungen abzufragen, wie beispielsweise Linienstationsaufträge, für die die Bedarfe nicht retrograd abgebucht wurden, oder AiU-Umbuchungen, die nicht generiert werden konnten. |