| # Retrograde Abbuchung - Einsatz LN führt die retrograde Abbuchung gemäß dem folgenden Verfahren durch. Schritt 1. Die retrograde Stücklistenabbuchung wird gestartet, wenn eine Menge in einem der folgenden Programme als fertig oder als abgelehnt gemeldet wird: Programm Arbeitsgänge fertigmelden (tisfc0130m000) Programm Aufträge fertigmelden (tisfc0520m000) Schritt 2. Die retrograd abzubuchende Standardmenge wird folgendermaßen berechnet: `Quantity to backflush = (Quantity reported as completed + Quantity reported as rejected) - Previously backflushed quantity` Im Feld Retrograd abzubuchende Menge wird die voreingestellte Menge angegeben, diese können Sie jedoch ändern. Schritt 3. Der nächste Schritt ist von der Einstellung im Feld Verfahren für retrograde Abbuchung im Feld Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) abhängig: Automatisch: Die Abbuchung erfolgt ohne Interaktion mit dem Anwender. Interaktiv: LN fragt, ob die retrograde Abbuchung erfolgen soll. Manuell: Sie müssen das Programm Material und Stunden retrograd abbuchen (tisfc0220m000) verwenden, um die retrograde Abbuchung auszuführen. Schritt 4. LN verarbeitet die entnommenen Materialien und die erfassten Stunden: Verarbeiten von retrograd abgebuchtem Material Verarbeiten von retrograd abgebuchten Stunden Hinweis Wenn Sie die retrograde Abbuchung verwenden, können Sie in folgenden Programmen noch zusätzliche zu entnehmende Mengen sowie zusätzliche Stunden erfassen: Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101m100) Programm Stunden und Aufwendungen nach Mitarbeiter - Übersicht (bptmm1100m000). LN addiert diese Mengen und Stunden zu den retrograd abgebuchten Mengen und Stunden. Verwandte Themen Berechnen der retrograd abzubuchenden Mengen Ermitteln von retrograd abgebuchten Stunden Verarbeiten von retrograd abgebuchtem Material Verarbeiten von retrograd abgebuchten Stunden Retrograde Abbuchung |