| # Montagelinien Montagelinien sind eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Montagelinien bestehen aus einer Reihe von Liniensegmenten. Segmente bestehen aus einem Puffer und einer oder mehreren Linienstationen, bis zum nächsten Puffer. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Auf jeder Linie können Artikel montiert werden. Eine Linie, von der ein (fertiger) Artikel abgeht, wird als Abgangsmontagelinie betrachtet. Die Linie enthält unterschiedliche Segmente, die eine Gruppierung von unterschiedlichen Stationen/Arbeitsgängen in einer Montagelinie darstellen. Der Vorteil, Linienstationen und Arbeitsgänge zu Gruppen zusammenzufassen, liegt darin, dass Sie mithilfe der Reihenfolgeplanung optimale Reihenfolgen pro Liniensegment erstellen können. So kann beispielsweise jedes Segment bestimmte Merkmale/Optionen aufweisen, die Sie für eine optimale Reihenfolge verwenden können. Der Aufbau der Montagelinie kann außerdem eine Zuliefermontagelinie enthalten, auf der Unterbaugruppen oder Ersatzteile montiert werden. Diese Montagelinie liefert Unterbaugruppen und Ersatzteile an die Hauptmontagelinie. Auf einer Zulieferlinie können auch unabhängigge Produkte für den Verkauf gefertigt werden. Die Hauptmontagelinie und die Zulieferlinie können sich in der gleichen logistischen Firma oder in unterschiedlichen logistischen Firmen befinden. Die aufmännische Firma ist mit der logistischen Firma identisch. Im Folgenden werden die grundlegenden Konzepte für Montageverwaltung erläutert. Liniensegment: Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments. Stationsart: Eine Station kann einer der folgenden Arten angehören: Linienstation: Eine Abteilung, die einen Teil einer Montagelinie bildet. Linienstationen werden bei der Produktion von Endmontageartikeln verwendet. Eine Linienstation kann mehrere Positionen aufweisen, wodurch mehrere Artikel auf einer Linienstation vorhanden sein können. Puffer: Ein Station in einer Montagelinien, in der keine Arbeitsgänge ausgeführt werden und in der Aufträge auf den Eintritt in die nächste Station warten. Mit Puffern kann die Produktreihenfolge für Liniensegmente geändert werden. Es gibt die folgenden Pufferarten: Puffer (FIFO) Puffer (wahlfreier Zugriff) Mit Puffern kann die Produktreihenfolge für Liniensegmente geändert werden. Hinweis Im Programm Abteilungen (tirou0101m000) legen Sie die Stationsart als Linienstation oder Puffer fest. Der Puffer wird für die Reihenfolgeplanung verwendet. Ein Liniensegment muss immer mit einem Puffer beginnen. |