| # Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) Mit diesem Programm generieren Sie Kopierdaten für eine Konstruktionsstrukturstückliste. Die definierten Konstruktionsartikel und die gesamte Konstruktionsstrukturstückliste werden kopiert, wenn Sie das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) ausführen. LN generiert keine Kopierdaten für die unteren Ebenen der K-Stückliste, wenn bereits Kopierdaten vorhanden sind (beispielsweise wenn eine einstufige Stückliste mit dem Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) kopiert wurde). LN generiert in folgenden Fällen keine Kopierdaten einer K-Artikelversion: Die Version, die Sie ausgewählt haben, hat nicht den Status Genehmigt durch Produktion (angezeigt im Feld Status im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000)). Die Einheit der K-Artikelversion weicht von der Einheit des Artikels ab (angezeigt im Feld Einheit im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000)). Die Art des K-Artikels weicht von der Art des Produktionsartikels ab. Es gibt keine gültige Version eines Komponenten-K-Artikels der K-Stückliste mit dem Status Genehmigt durch Produktion. Für jede einstufige K-Stückliste können Sie das Ergebnis dieses Programms mit dem Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) prüfen oder ändern. Außerdem können Sie mit dem Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) anhand der generierten Kopierdaten einstufige K-Stücklisten in Produktionsstücklisten kopieren. Wenn weder eine Beziehung noch ein Zielartikel vorhanden ist, erstellt LN mithilfe dieses Programms eine Beziehung zwischen einer K-Artikelversion und einem anderen Artikel. Wenn Sie kundenspezifische Artikel verwenden, müssen Sie das Kontrollkästchen Kopierte Artikel anpassen im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) markieren, damit das gewünschte Ergebnis angezeigt wird. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsstücklisten Struktur einer Strukturstückliste Konstruktionsartikel In dieses Feld geben Sie den Konstruktionsartikel ein, für den Sie Kopierdaten aus seiner mehrstufigen Konstruktionsstückliste generieren wollen. Version Geben Sie die Version des K-Artikels ein, für den Sie Kopierdaten aus seiner Konstruktionsstrukturstückliste generieren wollen. Hauptartikel Geben Sie den übergeordneten Artikel ein, dessen K-Stückliste Sie in eine Produktionsstückliste kopieren wollen. Vorhandene Kopierdaten der K-Stückliste überschreiben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene Kopierdaten der Konstruktionsstückliste überschrieben. Beziehungen erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Beziehungen erstellt, wenn noch keine Beziehungen vorhanden sind. Die Einstellung des Kontrollkästchens Beziehungen erstellen ist verknüpft mit der Einstellung des Kontrollkästchens Artikel in Produktion überschreiben. Folgende Ergebnisse werden bei den verschiedenen Einstellungskombinationen erzielt: Wenn das Kontrollkästchen Beziehungen erstellen ausgewählt wird und das Kontrollkästchen Artikel in Produktion überschreiben nicht markiert ist, wird die Beziehung nur dann mit einem Code erstellt, der identisch ist mit dem Code des K-Artikels, wenn kein Artikel mit diesem Code in der Produktion vorhanden ist. Wenn sowohl das Kontrollkästchen Beziehungen erstellen als auch das Kontrollkästchen Artikel in Produktion überschreiben markiert ist, wird die Beziehung mit einem Code erstellt, der identisch ist mit dem Code des K-Artikels. Wenn bereits ein Artikel mit diesem Code in der Produktion vorhanden ist, wird er überschrieben. Wenn das Kontrollkästchen Beziehungen erstellen nicht markiert ist und das Kontrollkästchen Artikel in Produktion überschreiben markiert ist, werden keine Kopierdaten mehr generiert, wenn die Beziehungen nicht definiert sind. Artikel in Produktion überschreiben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Artikel, die in der Produktion sind, überschrieben. Die Einstellung des Kontrollkästchens Artikel in Produktion überschreiben ist verknüpft mit der Einstellung des Kontrollkästchens Beziehungen erstellen. Folgende Ergebnisse werden bei den verschiedenen Einstellungskombinationen erzielt: Wenn das Kontrollkästchen Beziehungen erstellen ausgewählt wird und das Kontrollkästchen Artikel in Produktion überschreiben nicht markiert ist, wird die Beziehung nur dann mit einem Code erstellt, der identisch ist mit dem Code des K-Artikels, wenn kein Artikel mit diesem Code in der Produktion vorhanden ist. Wenn sowohl das Kontrollkästchen Beziehungen erstellen als auch das Kontrollkästchen Artikel in Produktion überschreiben markiert ist, wird die Beziehung mit einem Code erstellt, der identisch ist mit dem Code des K-Artikels. Wenn bereits ein Artikel mit diesem Code in der Produktion vorhanden ist, wird er überschrieben. Wenn das Kontrollkästchen Beziehungen erstellen nicht markiert ist und das Kontrollkästchen Artikel in Produktion überschreiben markiert ist, werden keine Kopierdaten mehr generiert, wenn die Beziehungen nicht definiert sind. Angehängte Dokumente kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch angehängte Dokumente kopiert. Dokumentverknüpfungen kopieren Hierzu ist keine Hilfe verfügbar. Alternativen berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN das alternative Material in die Kopierdaten ein. Verwandte Themen Alternatives Material in Stücklisten Verbrauchsmaterial berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN das Restmaterial in die Kopierdaten ein. Verwandte Themen Aufbrauchen von Restbeständen veralteter Artikel Verarbeitete K-Artikel drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Konstruktionsartikel, für die die Kopierdaten der K-Stückliste generiert wurden, gedruckt. Für einige wenige Konstruktionsartikel wird die Generierung von Kopierdaten der K-Stückliste übersprungen, da davon ausgegangen wird, dass diese Konstruktionsartikel bereits in die Produktion kopiert wurden und ebenfalls gedruckt werden. Generieren Klicken Sie hier, um die Zeitabschnitte mit den in diesem Programm definierten Parametern zu generieren. |