| # Fremdbearbeitungseinstellungen des generellen Arbeitsplans prüfen (tipcf3215m000) Mit diesem Programm prüfen Sie die Fremdbearbeitungseinstellungen des generellen Arbeitsplans für generelle Artikel. Alle Fehler werden in einem Bericht ausgedruckt. Prüfungen Dieses Programm prüft die Einstellungen für alle Arbeitsgänge die in Abteilungen der Abteilungsart Fremdbearbeitungsabteilung durchgeführt werden. Welche Prüfungen durchgeführt werden, hängt vom Kontrollkästchen Fremdbearbeitung mit Materialflussunterstützung im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) ab. Fremdbearbeitung ohne Materialflussunterstützung Bei einer Fremdbearbeitung ohne Materialflussunterstützung prüft LN, ob die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Für jede Fremdbearbeitung muss ein Artikel der Art Fremdvergebene Dienstleistung im Programm Fremdbearbeitungskostensätze (ticpr1160m000) vorhanden sein. Für die Fremdbearbeitungsabteilung müssen Fremdbearbeitungskostensätze vorhanden sein. Fremdbearbeitung mit Materialflussunterstützung Bei einer Fremdbearbeitung mit Materialflussunterstützung prüft LN die folgenden Aspekte: LN prüft auf Schleifen in Stücklisten: Ein untergeordneter Artikel darf nicht im übergeordneten Pfad auftreten. Wenn für den Hauptartikel Fremdbearbeitung mit Materialflussunterstützung definiert ist, prüft LN alle Stücklistenebenen, bis ein fiktiver Artikel gefunden wird, für den das Feld Fremdbearbeitung mit Materialflussunterstützung auf "Nein" gesetzt ist. LN prüft dann den Arbeitsplan dieses fiktiven Artikels und sucht in der nächst höheren Ebene in der Stückliste nach dem nächsten fiktiven Artikel. Die folgenden Prüfungen werden durchgeführt: Hinweis: Für Arbeitspläne, die nicht zu einer Standardkonfiguration gehören, werden diese Prüfungen nur durchgeführt, wenn Sie im Feld Konfiguration die Option "Auswahl" auswählen, und wenn der Arbeitsgang für die ausgewählte Gültigkeitseinheit gültig ist. Für die Fremdbearbeitungsabteilung müssen Fremdbearbeitungskostensätze vorhanden sein. Das Feld Unterbaugruppe im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) darf nicht leer sein, wenn der Arbeitsgang eine Fremdbearbeitung ist, oder wenn der Folge-Arbeitsgang eine Fremdbearbeitung ist. Hinweis: Diese Regel gilt nicht, wenn kein Folge-Arbeitsgang vorhanden oder der Folge-Arbeitsgang ein an denselben Fremdleister fremdvergebener Arbeitsgang ist. Wenn der letzte Arbeitsgang eines Hauptartikels oder fiktiven Arbeitsplans fremdvergeben wird, muss das Feld Lager Unterbaugruppe im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) einen Wert aufweisen. Für jeden im Feld Unterbaugruppe des Programms Arbeitsgänge (tirou1102m000) als Unterbaugruppe erfassten Artikel muss es Herstellkosten und eine Herstellkostenstruktur geben. Wenn es für einen fiktiven Artikel einen Standardarbeitsplan gibt, muss das Projekt segment von Unterbaugruppen aus dem Arbeitsplan des fiktiven Artikels leer oder gleich dem Projektsegment des Endprodukts sein. Wenn ein Arbeitsgang von einer Fremdbearbeitungsabteilung ausgeführt wird, muss es für diese Abteilung ein Produktionslager geben. Für ein Produktionslager einer Fremdbearbeitungsabteilung, in das die Unterbaugruppe umgelagert wird, muss das Materialbereitstellungssystem der Unterbaugruppe auf Holprinzip (einzeln) gesetzt sein. Wenn das Lieferlager einer Unterbaugruppe oder das Produktionslager einer Fremdbearbeitungsabteilung definiert wurden, müssen sie mit dem Lager übereinstimmen, das im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2500m000) für die Unterbaugruppe festgelegt wurde. Von generellem Artikel Der Artikel bereich, für den die Arbeitsgänge geprüft werden. Bis generellem Artikel Der Artikel bereich, für den die Arbeitsgänge geprüft werden. Gültig ab Das Programm prüft die Einstellungen, die an dem hier angegebenen Datum gültig sind. Nur Fehler drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt das Programm nur die Fehler, sofern vorhanden. Es werden keine Warnungen gedruckt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden auch Warnungen gedruckt. Bewerten Beginnt mit der Prüfung. |