| # Toleranzen für Lade- und Entladetermine Voreingestellte Toleranzen für Lade- und Entladetermine/-zeitpunkte werden für Vereinbarungen zwischen Handelspartnern über die Grenzen verwendet, innerhalb derer die geplanten Lade- und Entladetermine überschritten werden dürfen. Handelspartner treffen für gewöhnlich solche Vereinbarungen, da man in der Praxis die geplanten Lade- und Entladetermine und -zeitpunkte nicht immer einhalten kann. Außerdem ermöglichen Toleranzen für Lade-/Entladetermine/-zeiträume die Kombination von Aufträgen, die sonst separat transportiert werden müßten. In LN liefern diese Toleranzen den Rahmen für die Kombination von Frachtaufträgen, die sonst separat transportiert werden müßten. Ohne solche Toleranzen würden selbst geringste Differenzen bei den Lade-/Entladezeitpunkten verschiedener Frachtaufträge dazu führen, dass LN sie als einzelne Aufträge behandelt, die nicht kombiniert werden können. Da Termine und Zeitpunkte in koordinierter Weltzeit (UTC) minutengenau eingegeben werden, wäre es schwierig, Frachtaufträge ohne diese Toleranzen überhaupt zu koordinieren. Allgemeine Voreinstellungen für Toleranzen für Lade- und Entladetermine/-zeitpunkte können Sie im Programm Parameter Frachtauftragsverwaltung (fmfoc0100m000) eingeben, Voreinstellungen für Toleranzen für einzelne Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000). Wenn Toleranzen für den Warenversender und den Warenempfänger definiert sind und das Kontrollkästchen Toleranzen verwenden im Programm Adressen (fmfmd0110m000) markiert ist, werden diese Toleranzen im Frachtauftrag verwendet. Wenn das Kontrollkästchen Toleranzen verwenden nicht markiert ist, werden die im Programm Parameter Frachtauftragsverwaltung (fmfoc0100m000) definierten Toleranzen verwendet. Wenn LN einen Frachtauftrag erstellt, werden der geplante Liefertermin bzw. das geplante Wareneingangsdatum des Ursprungsauftrag als geplanter Lade- bzw. Entladetermin verwendet. Für manuell erstellt Frachtaufträge wird Datum/Zeit aus LN als Voreinstellung für den geplanten Lade-/Entladetermin/-zeitpunkt verwendet. Die Voreinstellung für den geplanten Entladetermin/-zeitpunkt wird wie folgt berechnet: Datum/Zeit aus LN+ Service-Grad oder Transportzeit + Kalender des Warenversenders/-empfängers. Die Transportzeit des Service-Grads wird verwendet, wenn für den Frachtauftrag ein Service-Grad definiert ist. Wenn nicht, wird die Transportzeit aus der für die entsprechende Transportmittelgruppe definierten Durchschnittsgeschwindigkeit und dem Wert im Feld Entfernung im Gruppenfeld Länge im Programm Entfernung nach Ort (tccom4537m000) oder dem Wert im Feld Entfernung im Gruppenfeld Länge im Programm Entfernung nach PLZ (tccom4538m000) des Pakets Allgemeine Daten berechnet. Die Voreinstellungen für den frühesten und den spätesten Lade-/Entladetermin/-zeitpunkt werden aus den geplanten Lade-/Entladeterminen/-zeitpunkten gemäß den Kalendern des Warenversenders und des Warenempfängers auf dem Frachtauftrag sowie den im Programm Adressen (fmfmd0110m000) oder Parameter Frachtauftragsverwaltung (fmfoc0100m000) definierten Toleranzen abgeleitet. Verwandte Themen Definieren von Toleranzen für Lade- und Entladetermine Lade-/Entladetermine manuell erstellter Frachtaufträge Kalenderzeitfenster Erstellen von Frachtaufträgen Frachtauftragsverwaltung |