| # Konstruktionsstückliste für Montage Ab Version Infor LN FP6 können Sie für Konstruktionsbaugruppen eine Konstruktionsstückliste erstellen. So erstellen Sie eine Konstruktionsstückliste für Konstruktionsbaugruppen: Rufen Sie das Programm Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) auf. Generieren Sie Kopierdaten für eine K-Stückliste für einen Konstruktionsartikel mit der Artikelart "Konstruktionsbaugruppe". Rufen Sie das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) auf. Geben Sie die Kopierdaten, die Sie im vorherigen Schritt generiert haben, frei. Hinweis Konstruktionsartikel mit der Artikelart = Fertigungsartikel und der Vorgabe-Lieferquelle = Montage können nur in EDM verwendet werden. Diese Artikel werden als fiktive Unterbaugruppen betrachtet. Die Artikel werden nicht in die Module Montageverwaltung oder Produktion kopiert, und sie sollten nicht im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) definiert werden. Daher kann das Feld Art der Stücklistenposition nur den Wert "K-Artikel" aufweisen, wenn in der Konstruktionsstückliste die Komponente ein Konstruktionsartikel mit der Artikelart Fertigungsartikel und der Vorgabe-Lieferquelle Montage ist. Beim Kopiervorgang wird die Konstruktionsstückliste in die Montagestückliste kopiert und die Struktur der Stückliste vereinfacht. Siehe Vereinfachen. Die Konstruktionsstückliste für eine Konstruktionsbaugruppe oder einen gefertigten Montageartikel enthält die folgenden Felder: Artikel Der Artikel hat die Artikelart Konstruktionsbaugruppe. Position Folgenummer Gültig ab Gültig bis Kennzeichen Standardkonfiguration, wenn Einheitengültigkeit (UEF) implementiert ist. Kennzeichen Ausnahmen, wenn Einheitengültigkeit implementiert ist. Komponente Dies ist der Artikel im Feld Montageteil oder eine fiktive Unterbaugruppe, mit Bezeichnung. Nettomenge Auf Auftragsdokument drucken Vereinfachen Beim Kopiervorgang wird die Struktur der Konstruktionsstückliste vereinfacht. Vereinfachen bedeutet, dass alle zwischenstuflichen Konstruktionsbaugruppen und fiktiven Unterbaugruppen übersprungen werden. Beziehungen für Strukturstücklistenkomponenten werden auf eine einstufige Beziehung reduziert, wobei die Mengen multipliziert und die Gültigkeitsdaten zusammengefasst werden. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine vereinfachte Struktur: Die folgenden Beziehungen für Strukturstücklistenkomponenten werden auf eine einstufige Beziehung reduziert: Baugruppe A -> Baugruppe B -> Teil T Zusammengefasst zu Baugruppe A -> Teil T Baugruppe A -> Baugruppe C -> Fiktive Baugruppe F -> Teil V Zusammengefasst zu Baugruppe A -> Teil V Baugruppe A -> Baugruppe C -> Fiktive Baugruppe F -> Teil W Zusammengefasst zu Baugruppe A -> Teil W Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsstücklisten Struktur einer Strukturstückliste |