| # Bestandsübersicht (whinr2510m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Bestandsdaten in Ladeeinheiten sortiert nach Indizes an, die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definiert werden. Wenn Sie dieses Programm starten, werden die im Bestand oder in Transit befindlichen Ladeeinheiten nach dem ersten Index sortiert. Um die anderen Indizes zu benutzen, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf die Option Sortieren nach und wählen Sie den gewünschten Index. Hinweis Sie können die Option "Raster personalisieren" im Menü Ansicht dazu verwenden, Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) oder aus der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) ein- oder auszublenden. Dieses Ein- und Ausblenden von Feldern hat keinen Einfluss auf die Sortierung der Ladeeinheiten im aktuellen Programm. Nur die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, wie Ladeeinheiten sortiert werden. Feld Das erste Feld des ersten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Die Beschreibung des Datensatzes im Indexfeld. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das zweite Feld des ersten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das dritte Feld des ersten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das vierte Feld des ersten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das fünfte Feld des ersten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das erste Feld des zweiten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das zweite Feld des zweiten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das dritte Feld des ersten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das vierte Feld des zweiten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das fünfte Feld des zweiten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das erste Feld des dritten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das zweite Feld des dritten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das dritte Feld des dritten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das vierte Feld des dritten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das fünfte Feld des dritten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das erste Feld des vierten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das zweite Feld des vierten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das dritte Feld des vierten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das vierte Feld des vierten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das fünfte Feld des vierten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das erste Feld des fünften Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das zweite Feld des fünften Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das dritte Feld des fünften Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das vierte Feld des fünften Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das fünfte Feld des fünften Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das erste Feld des sechsten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das zweite Feld des sechsten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das dritte Feld des sechsten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das vierte Feld des sechsten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Feld Das fünfte Feld des sechsten Index. Die im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definierten Indizes legen fest, welche Felder aus der Tabelle der Ladeeinheiten (wmd530) bzw. der Tabelle der Spezifikationen (tcibd420) im aktuellen Programm angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter: Bedarfszuordnungsbeziehungen (tcibd4520m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Ladeeinheit Ladeeinheit Der Code der Ladeeinheit, der zur eindeutigen Kennzeichnung der Ladeeinheit in LN verwendet wird. Sie können Ladeeinheiten entweder manuell in diesem Programm oder im Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) definieren, oder Sie können Ladeeinheiten in verschiedenen Phasen der Ein- und Auslagerung generieren. Wenn Sie eine Ladeeinheit manuell in diesem Programm erstellen, können Sie einen alphanumerischen Code in diesem Feld eingeben, um den Ladeeinheiten-Code zu definieren. Damit LN Ladeeinheiten generieren kann, müssen Sie Ladeeinheiten-Codes mit Hilfe der Vorlage für Ladeeinheiten definieren. Wenn eine Ladeeinheit generiert wird, wird der Ladeeinheiten-Code gemäß Vorlage für Ladeeinheiten generiert. Artikel Der Artikel, der mit Hilfe der Ladeeinheit gepackt wird. Menge in Lagerungseinheit Die Menge der Artikel, angegeben in der Lagerungseinheit. Wenn es sich um eine übergeordnete Ladeeinheit handelt und eine oder mehr untergeordnete Ladeeinheiten nach einer Prüfung zerstört werden, wird die zerstörte Menge von der Menge abgezogen, die für die übergeordnete Ladeeinheit in diesem Feld angezeigt wird. Wenn Sie eine Ladeeinheit manuell erstellen, ist es nicht möglich, die Anzahl der Artikel festzulegen, die anhand der Ladeeinheiten gepackt werden sollen. Um Artikel anhand einer Ladeeinheit zu packen, können Sie den Befehl Packen im Menü Zusatzoptionen des Programms Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Packen: Generieren einer Ladeeinheit für mehrere Artikel. Wenn Ladeeinheiten für Wareneingänge, Sendungen, Vorschläge, Prüfungen und Auftragspositionen generiert werden, enthalten die Ladeeinheiten zudem die Anzahl der Artikel, die auf der Sendung, dem Wareneingang usw. angegeben sind. Verwandte Themen Ladeeinheiten prüfen Generieren von Ladeeinheiten Menge in Lagerungseinheit Die Lagerungseinheit, in der die Menge angegeben wird. Status Ladeeinheiten-Status Übergeordnete Ladeeinheit Das der aktuellen Ladeeinheit übergeordnete Objekt. Verwandte Themen Ladeeinheiten-Strukturen Untergeordnete Elemente vorhanden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt es für die Ladeeinheit untergeordnete Ladeeinheiten. Verwandte Themen Ladeeinheiten-Strukturen Ladeeinheit Mehrfachartikel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Ladeeinheit Artikel mit unterschiedlichen Artikelarten. Lager Der Status der Ladeeinheit legt fest, welches Lager in diesem Feld angegeben wird: Eingegangen Das Lager, in das der Artikel eingelagert werden muss. Wareneingang offen Das Lager, in das der Artikel eingelagert werden muss. Offen Das Lager, aus dem der Artikel entnommen werden muss. Sendung festgeschrieben Das Lager, aus dem der Artikel entnommen werden muss. Unterwegs Das Lager wird aus der Einlagerungsposition eingelesen. Versendet Es ist kein Lager festgelegt. Nicht aktiviert Wenn die Ladeeinheit für den Eingang von Waren verwendet wird, das Lager, in dem die Artikel eingelagert werden müssen. Wenn die Ladeeinheit für die Entnahme von Waren verwendet wird, das Lager, aus dem die Artikel entnommen werden müssen. Lagerplatz Der Status der Ladeeinheit legt fest, welcher Lagerplatz in diesem Feld angegeben wird: Eingegangen Der Lagerplatz, auf dem der Artikel eingelagert werden muss. Wareneingang offen Der Lagerplatz, auf dem der Artikel eingelagert werden muss. Offen Der Lagerplatz, von dem der Artikel entnommen werden muss. Sendung festgeschrieben Der Lagerplatz, von dem der Artikel entnommen werden muss. Unterwegs Der Lagerplatz wird aus der Einlagerungsposition eingelesen. Versendet Es ist kein Lagerplatz festgelegt. Nicht aktiviert Wenn die Ladeeinheit für den Eingang von Waren verwendet wird, der Lagerplatz, auf dem die Artikel eingelagert werden müssen. Wenn die Ladeeinheit für die Entnahme von Waren verwendet wird, der Lagerplatz, aus dem die Artikel entnommen werden müssen. Bestand Artikel Der Artikel, der mit Hilfe der Ladeeinheit gepackt wird. Hersteller Der Hersteller des in der Ladeeinheit enthaltenen Artikels. LN liest den Hersteller aus der Bestellposition ein, über die der Artikel ursprünglich eingegangen ist. Dieses Feld ist leer, wenn in der Bestellposition kein Hersteller angegeben ist. Herstellerteilenummer Die Teilenummer des Herstellers für den in der Ladeeinheit enthaltenen Artikel. LN liest die Herstellerteilenummer aus der Bestellposition ein, über die der Artikel ursprünglich eingegangen ist. Dieses Feld ist leer, wenn in der Bestellposition keine Herstellerteilenummer angegeben ist. Charge Die Charge, zu der der Artikel in der Ladeeinheit gehört. Hinweis Wenn Sie das Etikett einer Ladeeinheit bei Wareneingang mit einem Scanner einlesen und die Ladeeinheit im Programm Lieferavise (whinh3100m000) für das Lieferavis oder die Lieferavis-Position angegeben wurde, liest LN die Charge aus diesem Lieferavis bzw. aus dieser Lieferavis-Position ein. Wenn auf dem Avis keine Charge angegeben wurde oder für den Wareneingang kein Avis vorhanden ist, liest LN die Charge aus dem Programm Wareneingangspositionen (whinh3112s000) ein. Gültigkeitseinheit Die Gültigkeitseinheit des Artikels. Wenn Sie das Etikett einer Ladeeinheit bei Wareneingang mit einem Scanner einlesen und die Ladeeinheit im Programm Lieferavise (whinh3100m000) oder Lieferavis - Positionen (whinh3101m000) für das Lieferavis oder die Lieferavis-Position angegeben wurde, liest LN die Gültigkeitseinheit aus diesen Programmen ein. Wenn auf dem Avis keine Gültigkeitseinheit angegeben wurde oder für den Wareneingang kein Avis vorhanden ist, liest LN die Gültigkeitseinheit aus dem Programm Wareneingangspositionen (whinh3112s000) ein. Bestandsdatum Das Bestandsdatum der Ladeeinheit. Hinweis Wenn Sie das Etikett einer Ladeeinheit bei Wareneingang mit einem Scanner einlesen, liest LN das Bestandsdatum aus dem Programm Wareneingangspositionen (whinh3112s000) ein, wenn der Wareneingang bestätigt wird. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels. Verpackungsdefinition Die Verpackungsdefinition, die mit der Ladeeinheit verbunden ist. Verwandte Themen Verwendung von Verpackungsdefinitionen Verpackungsdefinitionen Verpackungsartikel Anzahl der Verpackungsartikel Die Menge des Verpackungsartikels, der für die Ladeeinheit verwendet wird. Beispiel: Die Ladeeinheit hat 100 Verpackungsartikel der Art "Karton". Verwandte Themen Untergeordnete Ladeeinheiten erstellen Verpackungsartikel Der Verpackungsartikel, aus dem die Ladeeinheit besteht. Verpackungsdefinition Die Verpackungsdefinition, die mit der Ladeeinheit verbunden ist. Verwandte Themen Verwendung von Verpackungsdefinitionen Verpackungsdefinitionen Etikettiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für jeden für die Ladeeinheit definierten Verpackungsartikel ein Etikett angelegt. Diese Etiketten können gedruckt werden. Auf diese Weise lässt sich jeder vorhandene Verpackungsartikel eindeutig identifizieren. Wenn zum Beispiel die Kartons auf einer Palette etikettiert werden, erhält jeder Karton ein Etikett, wenn Ladeeinheiten für einen Auftrag über Milchtüten generiert werden. Vollständig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Struktur der Ladeeinheit nicht geändert, seit die Ladeeinheit im Lager eingegangen ist. Wenn die Struktur der Ladeeinheit nach dem Eingang geändert wird, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens automatisch entfernt. Menge/Gewicht Zusammenstellung Menge in Lagerungseinheit Die Menge der Artikel, angegeben in der Lagerungseinheit. Wenn es sich um eine übergeordnete Ladeeinheit handelt und eine oder mehr untergeordnete Ladeeinheiten nach einer Prüfung zerstört werden, wird die zerstörte Menge von der Menge abgezogen, die für die übergeordnete Ladeeinheit in diesem Feld angezeigt wird. Wenn Sie eine Ladeeinheit manuell erstellen, ist es nicht möglich, die Anzahl der Artikel festzulegen, die anhand der Ladeeinheiten gepackt werden sollen. Um Artikel anhand einer Ladeeinheit zu packen, können Sie den Befehl Packen im Menü Zusatzoptionen des Programms Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Packen: Generieren einer Ladeeinheit für mehrere Artikel. Wenn Ladeeinheiten für Wareneingänge, Sendungen, Vorschläge, Prüfungen und Auftragspositionen generiert werden, enthalten die Ladeeinheiten zudem die Anzahl der Artikel, die auf der Sendung, dem Wareneingang usw. angegeben sind. Verwandte Themen Ladeeinheiten prüfen Generieren von Ladeeinheiten Menge in Lagerungseinheit Die Lagerungseinheit, in der die Menge angegeben wird. Menge in Bestandseinheit Die Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Wenn Sie eine Ladeeinheit manuell erstellen, ist es nicht möglich, die Anzahl der Artikel festzulegen, die anhand der Ladeeinheiten gepackt werden sollen. Um Artikel anhand einer Ladeeinheit zu packen, können Sie den Befehl Packen im Menü Zusatzoptionen des Programms Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Packen: Generieren einer Ladeeinheit für mehrere Artikel. Wenn Ladeeinheiten für Wareneingänge, Sendungen, Vorschläge, Prüfungen und Auftragspositionen generiert werden, enthalten die Ladeeinheiten zudem die Anzahl der Artikel, die auf der Sendung, dem Wareneingang usw. angegeben sind. Verwandte Themen Ladeeinheiten prüfen Generieren von Ladeeinheiten Menge in Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Anzahl sichtbarer Einheiten Die sichtbaren Einheiten einer Ladeeinheit sind die Einheiten, die Sie unmittelbar sehen können. Wenn es sich bei der Ladeeinheit beispielsweise um eine Palette mit 12 Kartons handelt, ist die Anzahl der sichtbaren Einheiten 12, da Sie die Einheiten sehen können, die sich auf einer Palette befinden. Wenn es sich andererseits bei der Ladeeinheit um einen Behälter mit drei Paletten handelt, ist die Anzahl der sichtbaren Einheiten eins, da Sie nur den Behälter sehen können, aber nicht die Paletten, die sich darin befinden. In diesem Feld können Sie die Anzahl der sichtbaren Einheiten manuell erfassen. Sie können diese Anzahl aber auch mit Hilfe des Befehls Sichtbare Einheiten berechnen berechnen. Die mit dem Befehl berechneten Ergebnisse werden in dieses Feld eingefügt und überschreiben alle manuellen Einträge. Verpackungsartikel Der Verpackungsartikel, aus dem die Ladeeinheit besteht. Anzahl der Verpackungsartikel Die Menge des Verpackungsartikels, der für die Ladeeinheit verwendet wird. Beispiel: Die Ladeeinheit hat 100 Verpackungsartikel der Art "Karton". Verwandte Themen Untergeordnete Ladeeinheiten erstellen Abmessungen Bruttogewicht Das Bruttogewicht der Ladeeinheit. Dabei handelt es sich um das Gewicht aller Artikel und ihrer Verpackungen in der Ladeeinheit. Damit ist das Gewicht aller untergeordneten Artikel und Verpackungsartikel im Bruttogewicht der Ladeeinheit enthalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abmessungen von Ladeeinheiten. Nettogewicht Die Einheit, in der das Nettogewicht der Ladeeinheit angegeben wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abmessungen von Ladeeinheiten. Nettogewicht Das Nettogewicht der Ladeeinheit. Das Nettogewicht ist das Gewicht der in der Ladeeinheit enthaltenen Artikel ohne Verpackung. Somit wird das Nettogewicht aller untergeordneten Objekte in das Nettogewicht der Ladeeinheit einbezogen. Das Gewicht aller Verpackungsartikel in der Ladeeinheit wird hingegen nicht einbezogen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abmessungen von Ladeeinheiten. Höhe Die Höhe der Ladeeinheit. Verwandte Themen Abmessungen von Ladeeinheiten Höhe Die Einheit, in der die Abmessungen der Ladeeinheit angegeben werden. Breite Die Breite der Ladeeinheit. Verwandte Themen Abmessungen von Ladeeinheiten Tiefe Die Tiefe der Ladeeinheit. Verwandte Themen Abmessungen von Ladeeinheiten Grundfläche Der Oberflächenbereich der Ladeeinheit. Verwandte Themen Abmessungen von Ladeeinheiten Verarbeiten Komplett gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der gesamte Bestandspunkt gesperrt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist der Bestandspunkt nicht oder nur teilweise gesperrt. Verwandte Themen Sperren und entsperren Status Status Ladeeinheiten-Status Vollständig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Struktur der Ladeeinheit nicht geändert, seit die Ladeeinheit im Lager eingegangen ist. Wenn die Struktur der Ladeeinheit nach dem Eingang geändert wird, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens automatisch entfernt. Teilbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Ladeeinheit in zwei oder mehr Ladeeinheiten aufgeteilt werden, z. B. infolge von Einlagerungsvorschlägen für verschiedene Lagerplätze. Etikettiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für jeden für die Ladeeinheit definierten Verpackungsartikel ein Etikett angelegt. Diese Etiketten können gedruckt werden. Auf diese Weise lässt sich jeder vorhandene Verpackungsartikel eindeutig identifizieren. Wenn zum Beispiel die Kartons auf einer Palette etikettiert werden, erhält jeder Karton ein Etikett, wenn Ladeeinheiten für einen Auftrag über Milchtüten generiert werden. Sonstiges Referenz Letzte Buchung am Das Datum und die Uhrzeit der letzten Anpassung der Ladeeinheit. Letzte Zählung am Das Datum und die Uhrzeit der letzten Inventur für die Artikel in der Ladeeinheit. Eigentumsverhältnisse Bestand in Firmeneigentum Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, befindet sich der in der Ladeeinheit enthaltene Bestand in Firmeneigentum. Verwandte Themen Eigentumsverhältnisse für Bestand im Paket Lagerwirtschaft Eigentümer Der Handelspartner, dem die in der Ladeeinheit enthaltenen Artikel gehören. Wenn dieses Feld keinen Eintrag enthält, gehört der Bestand Ihrer Organisation. Wenn der Eigentümer nicht mit dem Lieferanten identisch ist, ist der Eigentümer der interne Handelspartner einer anderen Unternehmenseinheit Ihrer Organisation, z. B. ein Geschäftsbereich in einem anderen Land. Wenn der Lieferant der Eigentümer ist, wird der Artikel in fremdem Konsignationsbestand gelagert. Dieses Feld ist leer, wenn sich die Artikel in Firmeneigentum befinden. Verwandte Themen Eigentumsverhältnisse für Bestand im Paket Lagerwirtschaft Eigentumsverhältnisse Die Eigentumsverhältnisse der in der Ladeeinheit enthaltenen Waren. Im Firmeneigentum Zulässige Werte Konsignation Im Kundeneigentum --- Die Werte Konsignation und Im Kundeneigentum sind nicht relevant, wenn: im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4100s000) der Wert im Feld Eigentumsverhältnisse - Erfassungsebene nicht Physischer Artikel oder Physischer Artikel und Lagerplatz lautet die Ladeeinheit nur Verpackungsartikel enthält und das Kontrollkästchen Ladeeinheit Mehrfachartikel nicht aktiviert ist, es sich bei der Ladeeinheit also um leeres Verpackungsmaterial handelt Verwandte Themen Eigentumsverhältnisse für Bestand im Paket Lagerwirtschaft Mehrere Eigentümer Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Ladeeinheit untergeordnete Ladeeinheiten mit unterschiedlichen Eigentümern. Wenn die Ladeeinheit untergeordnete Ladeeinheiten mit unterschiedlichen Eigentümern enthält, ist das Feld Eigentümer leer und das Kontrollkästchen Ladeeinheit mit mehreren Eigentümern zulässig aktiviert. Verwandte Themen Eigentumsverhältnisse für Bestand im Paket Lagerwirtschaft Ladeeinheiten-Strukturen Mehrere Eigentümer zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Ladeeinheit untergeordnete Ladeeinheiten mit unterschiedlichen Eigentümern enthalten. Verwandte Themen Eigentumsverhältnisse für Bestand im Paket Lagerwirtschaft Ladeeinheiten-Strukturen Gesperrt Komplett gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der gesamte Bestandspunkt gesperrt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist der Bestandspunkt nicht oder nur teilweise gesperrt. Verwandte Themen Sperren und entsperren Für Auslagerung gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die in der Ladeeinheit enthaltenen Artikel für die Auslagerung gesperrt. Verwandte Themen Sperren und entsperren Für Umlagerung (Entnahme) gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die in der Ladeeinheit enthaltenen Artikel für Umlagerungen in andere Läger gesperrt. Verwandte Themen Sperren und entsperren Für Inventur gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die in der Ladeeinheit enthaltenen Artikel für Inventuren gesperrt. Verwandte Themen Sperren und entsperren Für Zusammenstellung gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist keine Zusammenstellung für die Artikel in der Ladeeinheit zulässig. Verwandte Themen Sperren und entsperren Handelspartner Der Kunde, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert ist. LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Kunden auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist; LN verwendet diese Artikel für keinen anderen Handelspartner. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Art des Logistikobjekts Die Auftragsart, für die dieser Auftrag fest reserviert ist. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition: Art des Logistikobjekts Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Zulässige Werte Reserviert für Logistikobjektart Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Logistikobjekt Der Auftrag (bzw. die Auftragsposition), für den die Artikel in diesem Auftrag fest reserviert wurden. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition: Art des Logistikobjekts Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Referenz Der Referenz-Code, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert wurde. LN kann die Artikel im aktuellen Auftrag nur zur Erfüllung eines Bedarfs verwenden, der durch den hier angegebenen Referenz-Code näher bestimmt wird. LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden: Wenn das Feld Handelspartner Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode. Wenn das Feld Handelspartner leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode. Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Produktvariante Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge. Beispiel Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine Optionen: 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V) 2 Farben (blau, grau). Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden. Verwandte Themen Produktvarianten im Paket Lagerwirtschaft Sortieren nach Wählen Sie einen Index zum Sortieren und Anzeigen von Bestandsdaten in Ladeeinheiten. Die Indizes werden im Programm Bestandsübersicht - Definition (whinr2100m000) definiert. Alle Ladeeinheiten Zeigt alle Ladeeinheiten gemäß dem aktuellen Index an. Obere Ladeeinheiten Zeigt die oberen Ladeeinheiten gemäß dem aktuellen Index an. Weitere Informationen zu Ladeeinheiten-Strukturen finden Sie unter Ladeeinheiten-Strukturen. Untere Ladeeinheiten Zeigt die unteren Ladeeinheiten gemäß dem aktuellen Index an. Weitere Informationen zu Ladeeinheiten-Strukturen finden Sie unter Ladeeinheiten-Strukturen. Bestandsübersicht drucken Startet das Programm Bestandsübersicht drucken (whinr2410m000). Ladeeinheiten Startet das Programm Ladeeinheiten (whwmd5130m000). Hierarchie Zeigt die Hierarchie der ausgewählten Ladeeinheit an. |