| # Ladeeinheiten-Struktur einer Prüfung in Ladeeinheiten - Hierarchie Die Einstellungen der Ladeeinheit bestimmen, ob Ladeeinheiten generiert werden, vom Anwender erstellt werden müssen oder ob sie nicht für Artikel im ein- bzw. ausgehenden Warenfluss verwendet werden. Sofern die Generierung festgelegt wurde, werden Prüfungsladeeinheiten beim Erstellen von Prüfköpfen und Prüfpositionen generiert. Die Prüfpositionen beziehen sich nicht direkt auf die Ladeeinheiten, die für eine Prüfung erstellt wurden. Die Ladeeinheiten-Struktur einer Prüfung wird bestimmt durch: Die Menge der zu prüfenden Artikel. Die verwendete Verpackungsdefinition. Wenn keine Verpackungsdefinition verwendet wird, die manuell erstellte Ladeeinheiten-Struktur. Die Anzahl der vorhandenen Bestandspunkte für die zu prüfenden Mengen. Die für die Prüfung erstellten Ladeeinheiten werden im Unterprogramm von Lagerprüfung (whinh3622m000) angezeigt. Wenn eine Ladeeinheiten-Struktur vorhanden ist, wird die oberste Ladeeinheit der Ladeeinheiten-Struktur im Programm Lagerprüfung (whinh3622m000) angezeigt. Abhängig von der Gesamtmenge der zu prüfenden Artikel und der verwendeten Verpackungsdefinition, kann die Prüfung mehrere Datensätze einer Ladeeinheiten-Struktur enthalten. In solchen Fällen wird eine zusätzliche Ladeeinheit auf oberster Ebene der vorhandenen Ladeeinheiten-Struktur belegt, wie dies in folgendem Beispiel dargestellt wird. Beispiel Prüfung INS0001 verwendet zum Erstellen von Ladeeinheiten die Verpackungsdefinition PD01. Die Einstellungen für PD01 lauten wie folgt:
Knoten | Verpackungsartikel | Menge Verpackungsartikel | Artikelmenge
--- | --- | --- | ---
1 | Palette | 1 | -
2 | Karton | 2 | 40 Stk., 20 Stk. pro Karton
Prüfung INS0001 hat eine Gesamtmenge von 40 Artikeln, die zu prüfen sind. Daraus ergibt sich folgende Ladeeinheiten-Struktur: Ladeeinheit HU01 wird im Unterprogramm von Lagerprüfung (whinh3622m000) angezeigt. Prüfung INS0002 verwendet ebenfalls die Verpackungsdefinition PD01. Prüfung INS0002 hat eine Gesamtmenge von 80 Artikeln, die zu prüfen sind. Daraus ergibt sich folgende Ladeeinheiten-Struktur: Da die Gesamtanzahl von zu prüfenden Artikeln die Maximalmenge überschreitet, die in Verpackungsdefinition PD01 enthalten sein darf, erstellt LN eine neue Instanz der Ladeeinheiten-Struktur. Hierbei handelt es sich um eine weitere Palette mit zwei Kartons. Für solche zusätzlichen Instanzen gibt es keine Verpackungsdaten und es werden keine Etiketten gedruckt. Die Ladeeinheiten HU 04 und HU 07 werden im Unterprogramm von Lagerprüfung (whinh3622m000) angezeigt. Zusätzlich belegt LN die Ladeeinheit auf oberster Ebene HU 10 für HU 04 und HU 07. Durch diese Vorgehensweise verbleiben alle Ladeeinheiten von INSP0002 in einer Ladeeinheiten-Struktur. Andernfalls gäbe es zwei separate Strukturen unter HU 04 und HU 07. HU 10 wird im Unterprogramm von Lagerprüfung (whinh3622m000) nicht angezeigt, sie ist jedoch sichtbar im Programm Ladeeinheiten - Hierarchie. Wenn Sie also Ladeeinheit HU 04 im Unterprogramm von Lagerprüfung (whinh3622m000) auswählen und dann das Programm Ladeeinheiten - Hierarchie öffnen, wird die gesamte Struktur von HU 10 aufwärts angezeigt. Wenn Sie im Unterprogramm von Lagerprüfung (whinh3622m000) HU 01 für INS0001 auswählen, ist HU 01 die Ladeeinheit auf der obersten Ebene der gesamten Struktur. Siehe auch Festlegen von Prüfergebnissen für Ladeeinheiten Ladeeinheiten prüfen ID-Nummern-Erfassung für die in der Prüfung enthaltenen Ladeeinheiten Warehousing inspections Ladeeinheiten-Status Einlagerung und Ladeeinheiten Erfassen von Chargen- und ID-Nummern für Ladeeinheiten |