| # Anzeigen der Auslastungsanalyse Um die Ausgewogenheit der Montagelinie zu optimieren, können Sie die Kapazität und die tatsächliche Auslastung der Linie analysieren. Auf diese Weise können Sie Engpässe, in denen die Linienkapazität überschritten wird, und ungenutzte Kapazität ermitteln. Die Ergebnisse der Analyse werden in einem Diagramm dargestellt. Die Auslastung ist die Menge der an einem bestimmten Arbeitsplatz eingesetzten Mitarbeiter- und/oder Maschinenstunden. Bei diesem Arbeitsplatz kann es sich um eine Linienstation, ein Liniensegment, eine Hauptabteilung oder um die Montagelinie handeln. Die verfügbare Kapazität ist die Menge der an einem bestimmten Arbeitsplatz verfügbaren Mitarbeiter- und/oder Maschinenstunden. Die Auslastung kann auf verschiedenen Präzisionsebenen analysiert werden. So können beispielsweise Engpässe, die auf globaler Ebene nicht sichtbar sind, in einer detaillierteren Analyse erkannt werden. Hinweis Dieses Programm zeigt lediglich Auslastung und Kapazität an, Sie werden jedoch nicht über eingetretene Engpässe oder über Möglichkeiten zur Optimierung der Ausgewogenheit der Linie informiert. Diese Situationen müssen Sie selbst ermitteln. Mit dem Programm Arbeitsganganalyse drucken (tiasc5401m000) können Sie einen Bericht drucken, aus dem hervorgeht, an welchen Stellen die Arbeitsgangzeit die verfügbare Zeit überschreitet. Parameter und Einstellungen Die Kapazität der Linie wird durch die folgenden Parameter und Einstellungen bestimmt: Kalender Der Kalender wird im Modul Kalender und Perioden des Pakets Allgemeine Daten festgelegt. Parameter Einsatzbereich Dieser Parameter wird im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) festgelegt. Der Einsatzbereich bildet die Verknüpfung zwischen Ressourcen und einem Kalender. Nicht-durchschnittliche Zuordnungen auf Linienstationsebene Diese Zuordnungen werden in den Programmen Montagelinie - Zuordnungen (tiasc5510m000) und Montagelinie - Zuordnungen und Linienstationen (tiasc5520m000) festgelegt. Durch die nicht-durchschnittlichen Zuordnungen wird die Anzahl der Ressourcen definiert, also die Anzahl der Mitarbeiter- und Maschinenstunden, die für eine Linienstation verfügbar sind. Da die Linienkapazität bei der Montageauftragsplanung berücksichtigt wird, sind diese Parameter auch für die Ist-Auslastung von Bedeutung, obwohl diese über die verfügbare Kapazität hinausgehen kann. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge Auslastung von Montagelinienstationen Montageaufträge Montagezuordnung Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung |