| # Ausführen von AiU-Umbuchungen Rufen Sie das Programm \ Fertigung \Montageverwaltung\ Stationen nach Liniensegment\Linienstation - Montageauftrag (tiasl6510m000) auf. Wenn Sie eine AiU-Umbuchung ausführen, bucht LN den Wert der Arbeit-in-Umlauf zwischen Linienstationen auf zwei unterschiedlichen Montagelinien um. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die AiU-Umbuchung auszuführen. Gehen Sie zur letzten Linienstation der Zulieferlinie. Wählen Sie den mit dem Montageauftrag verknüpften Linienstationsauftrag aus. Klicken Sie auf AiU-Umbuchung im Menü Zusatzoptionen. Führen Sie die folgenden Befehle unter Zusatzoptionen > AiU-Umbuchung in der korrekten Reihenfolge aus: AiU-Umbuchung generieren: In der letzten Linienstation des Liniensegments in der Zulieferlinie AiU-Entnahme AiU-Eingang Hinweis Wenn der Parameter Verarbeitung von AiU-Umbuchungen für Montagelinien auf Automatisch gesetzt ist, (siehe Montagelinien (tiasl1530m000)) können Sie die AiU-Entnahme und den AiU-Eingang aus der Montageverwaltung ausführen. Es gibt kein Stapelverarbeitungsprogramm zur Verarbeitung aller AiU-Umbuchungen für Montageaufträge. Es empfiehlt sich, im Modul "Montageverwaltung" Auslöser zu modellieren, um diese AiU-Umbuchungsschritte nicht für alle Montageaufträge einzeln ausführen zu müssen. Sie können Auslöser modellieren, die diese AiU-Umbuchungen AiU-Umbuchung generieren, AiU-Entnahme und AiU-Eingang) ausgehend von einem festgelegten Ereignis ausführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslöserdaten (tiasl8100m000). |