| # Neuberechnen der Zykluszeit bei Änderungen bei der Mitarbeiter- oder Maschinenbelegung Wenn Sie die Anzahl der Ressourcen für einen Arbeitsgang ändern möchten, können Sie den Wert im Feld Mitarbeiterbelegung für Produktion oder im Feld Maschinenbelegung im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) oder im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) ändern. Wenn die geänderte Mitarbeiter- oder Maschinenbelegung keine Auswirkung auf die Produktionskosten haben soll, müssen Sie mit "Ja" antworten, wenn LN die Frage einblendet, ob die Zykluszeit neu berechnet werden soll. Wenn Sie mit "Ja" antworten, berechnet LN die folgenden Werte neu: Geänderte Maschinenbelegung
    Neue Zykluszeit = (Alte Maschinenbelegung / Neue Maschinenbelegung) * Alte Zykluszeit
    Neue Mitarbeiterbelegung = (Alte Mitarbeiterbelegung * Alte Zykluszeit) / Neue Zykluszeit
Beispiel
Menge | 10
Zykluszeit | 30 Minuten
Rüsten | 60 Minuten
Mitarbeiterbelegung | 4
Maschinenbelegung | 2
Aktuelle MA-Stunden | 20 Stunden
Aktuelle Maschinenstunden | 12 Stunden
Die Maschinenbelegung wird von 2 in 3 geändert. Ergebnis der Neuberechnung Neue Zykluszeit: (2/3) * 30 = 20 Minuten Neue Mitarbeiterbelegung: (4*30)/20 = 6 Mitarbeiter Automatische Aktualisierung Ergebnis Mitarbeiterstunden: 10 * 20 * 6 / 60 = 20 Stunden Ergebnis Maschinenstunden: (3 * 60) / 60 + (10 * 20 * 3)/60 = 3 + 10 = 13 Stunden (die zusätzlich hinzuaddierte Stunde ist die Rüstzeit für die dritte Maschine) Geänderte Mitarbeiterbelegung
    Neue Zykluszeit = (Alte Mitarbeiterbelegung / Neue Mitarbeiterbelegung) * Alte Zykluszeit
    Neue Maschinenbelegung = (Alte Maschinenbelegung * Alte Zykluszeit) / Neue Zykluszeit
Beispiel
Menge | 10
Zykluszeit | 30 Minuten
Rüsten | 60 Minuten
Mitarbeiterbelegung | 1
Maschinenbelegung | 1
Aktuelle MA-Stunden | 5 Stunden
Aktuelle Maschinenstunden | 6 Stunden
Die Maschinenbelegung wird von 1 in 2 geändert. Ergebnis der Neuberechnung Neue Zykluszeit: (1/2) * 30 = 15 Minuten Neue Maschinenbelegung: (1*30)/15 = 2 Mitarbeiter Automatische Aktualisierung Ergebnis Mitarbeiterstunden: 10 * 15 * 2 / 60 = 5 Stunden Ergebnis Maschinenstunden: (2 * 60) / 60 + (10 * 15 * 2)/60 = 2 + 5 = 7 Stunden (die zusätzlich hinzuaddierte Stunde ist die Rüstzeit für die zweite Maschine) |