| # Definieren der Zuordungen für eine Montagelinie Zuordnungen gibt es auf zwei Ebenen und in zwei Arten. Die Arten unterscheiden sich je nach Zweck, während sich die Ebenen in Bezug auf die Eigenschaften unterscheiden, die sie definieren. Arten Es gibt folgende Arten von Zuordnungen: Nicht-durchschnittliche Zuordnungen Der Zweck dieser Zuordnungen ist die Definition von Prozesseigenschaften. Nicht-durchschnittliche Zuordnungen werden für folgende Zwecke verwendet: Für die Definition von Auftragsinhalt. Bei generierten (nicht festgeschriebenen) Aufträgen basiert der Auftragsinhalt auf der ersten aktiven nicht-durchschnittlichen Zuordnung. Bei festgeschriebenen Aufträgen basiert der Auftragsinhalt auf der nicht-durchschnittlichen Zuordnung, die zum Zeitpunkt der Festschreibung gültig ist. Sie werden auch für die Versatzbildung der Durchlaufzeit bei der Reihenfolgeplanung verwendet. Wenn die Reihenfolge für den Auftrag geplant wird, wird eine Durchlaufzeit für jeden einzelnen Auftrag berechnet. Diese Durchlaufzeit basiert auf den Zykluszeiten; die jeweiligen Zykluszeiten werden dabei aus der nicht-durchschnittlichen Zuordnung übernommen. Durchschnittliche Zuordnungen Der Zweck dieser Zuordnungen ist die Definition einer durchschnittlichen Zykluszeit. Im Modul LAC wird die durchschnittliche Zuordnung in der Planung verwendet. Planung in LAC basiert auf der Zykluszeit, dem Kalender und Einsatzbereich. Hinweis Bei einer durchschnittlichen Zykluszeit handelt es sich nicht um den mathematischen Durchschnitt, sondern um einen Wert, den Sie für einen angemessenen Durchschnitt der nicht-durchschnittlichen Zykluszeiten über die gesamte Dauer eines Tages halten. Jeder Tag muss vollständig durch durchschnittliche und nicht-durchschnittliche Zuordnungen abgedeckt sein. Daher müssen Sie sicherstellen, dass zu jeder Zeit eine nicht-durchschnittliche Zuordnung gültig ist, auch wenn für einen Teil des Tages keine Arbeiten durchgeführt werden. Durchschnittliche Zuordnungen gelten automatisch für den ganzen Tag. LN übernimmt die Stunden für den Arbeitstag aus dem Kalender. Ebenen Zuordnungen können auf zwei Ebenen vorhanden sein. Diesen Ebenen zufolge, gibt es folgende Zuordnungen: Zuordnungen auf Linienstationsebene Durch diese Zuordnungen werden Prozesseigenschaften pro Linienstation definiert. Folgende Prozesseigenschaften werden definiert: Mitarbeiter- und Maschinenbelegung Anzahl der Zykluszeiten Team Arbeitsgänge Zuordnungen auf Linienebene Diese Zuordnungen bestehen für eine komplette Montagelinie und definieren Eigenschaften, die für die gesamte Linie gelten. Jede Zuordnung auf Linienebene ist mit einem Satz aus Zuweisungen auf Linienstationsebene verknüpft. Wenn Sie also eine andere Zuordnung auf Linienebene auswählen, wählen Sie automatisch einen anderen Satz aus Zuordnungen auf Linienstationsebene aus. Zuordnungen auf Linienebene verfügen über folgende Eigenschaften: Zykluszeitdaten Zykluszeiten basieren auf den in einer Linie ausgeführten Arbeitsgängen. Die Zykluszeit kann je nach dem Zeitraum, der für die Zuordnung angegeben wird, variieren. Versatzdaten Gültigkeits- und Ablaufdatum Anfangs- und Endzeitpunkt Hinweis Arbeitsgänge sind im Modul Montageverwaltung nicht sichtbar. Nur Zuordnungen auf Linienebene können durchschnittlich oder nicht-durchschnittlich sein, da sich diese Eigenschaft auf die Zykluszeit bezieht, die wiederum nur für Zuordnungen auf Linienebene, nicht aber für Zuordnungen auf Linienstationsebene definiert ist. Zuordnungen sind datums- und zeitbezogen, d. h. dass für eine Linie unterschiedliche Prozesseigenschaften über unterschiedliche Perioden und/oder Zeiträume gelten können. In der Linienmontage-Konfiguration werden mehrere Eigenschaften auf Linienstationsebene als separate Zuordnungen definiert, z. B. als Jobzuordnung und Arbeitsgangzuordnung. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Auslastung von Montagelinienstationen Montagezuordnung |