| # Maschinenauslastung (Diagramm ändern) (tisfc1511m100) Mit diesem Programm generieren Sie ein Diagramm, in dem die Auslastung einer bestimmten Maschine für eine bestimmte Zeitspanne angezeigt wird. Im Diagramm werden die insgesamt verfügbaren und die insgesamt erforderlichen Maschinenstunden angezeigt. LN berechnet die insgesamt verfügbaren Maschinenstunden der Maschine unter Verwendung des Kalenders der Abteilung, mit der die Maschine verknüpft ist. Wenn im Diagramm nicht die insgesamt verfügbaren Stunden angezeigt werden, ist die Maschine nicht mit einer Abteilung verknüpft. LN berücksichtigt zur Berechnung der insgesamt erforderlichen Maschinenstunden mehrere Auftragsarten: Produktionsvorschläge im Paket Unternehmensplanung Produktionsaufträge (SFC), die noch nicht Fertig oder Abgeschlossen sind Service-Aufträge und Werkstattaufträge Durch die Markierung der folgenden Kontrollkästchen kann angegeben werden, dass die Kapazität für eine bestimmte Auftragsart im Diagramm angezeigt werden muss: Für Produktionsvorschläge benötigte Kapazität anzeigen Für Produktionsaufträge (SFC) benötigte Kapazität anzeigen Für Produktionsvorschläge benötigte Kapazität anzeigen Informationen zur Maschinenauslastung finden Sie auch in den folgenden Programmen: Maschinenauslastung pro Tag (Übersicht) (tisfc1505m000) Maschinenauslastung pro Woche (Übersicht) (tisfc1504m000) Hinweis Im Diagramm kann nicht die Maschinenauslastung für ein bestimmtes PCS-Projekt angezeigt werden. Verwandte Themen Berechnen von verfügbarer Kapazität Maschine In LN ein mechanisches Objekt, auf dem Arbeitsgänge zur Fertigung von Artikeln ausgeführt werden können. Maschinen sind mit Bearbeitungskostensätzen verknüpft. Der Bearbeitungskostensatz und der Lohnkostensatz bilden zusammen die Grundlage für die Nachkalkulation von Produktionsaufträgen. Periodenlänge Die Periodenlänge (in Tagen), für die LN die Maschinenauslastung berechnet. Zulässige Werte 1 Tag 7 Tage 14 Tage 28 Tage Beginn am Das Anfangsdatum der ersten Periode, für die LN die Maschinenauslastung berechnet. Anzahl Perioden in Diagramm Die Anzahl der Perioden, für die LN die Maschinenauslastung berechnet. Anzahl der Perioden in Ansicht Die Anzahl der Perioden, die im Diagramm angezeigt wird. Wenn LN die Maschinenauslastung für mehr Perioden berechnet, als im Diagramm angezeigt werden, können Sie die anderen Perioden durch Klicken auf Nächste Datensätze im Diagramm abfragen. Für Produktionsvorschläge benötigte Kapazität anzeigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Maschinenkapazität, die für Produktionsvorschläge benötigt wird, im Diagramm angezeigt. Für Produktionsaufträge (SFC) benötigte Kapazität anzeigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Maschinenkapazität, die für SFC-Produktionsvorschläge benötigt wird, im Diagramm angezeigt. Für Service- und Instandhaltungsaufträge benötigte Kapazität anzeigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Maschinenkapazität, die für Service-Aufträge und Werkstattaufträge benötigt wird, im Diagramm angezeigt. Art des Diagramms Die Art des Diagramms, das angezeigt wird. Zulässige Werte 2D-Balkendiagramm 3D-Balkendiagramm |