| # Artikel-Codestruktur (tigrt0195m000) Mit diesem Programm können Sie die Artikel-Codestruktur auflisten oder verwalten. Sie haben die Möglichkeit, für jede Familie eine Struktur zum Erstellen von Artikel-Codes festzulegen. LN unterscheidet zwischen einem festen und einem variablen Teil des Artikel-Codes: Der feste Teil des Codes besteht aus einem Teil des Familien-Codes und aus Teilen des Klassifizierungs-Codes und umfasst bis zu fünf Merkmale. Sie können den Teil des Rückgabewertes, der im Artikel-Code enthalten sein muss, kennzeichnen, indem Sie die erste Position und die Anzahl der Zeichen (Länge) angeben. Durch den variablen Teil des Artikel-Codes wird verhindert, dass Artikel-Codes doppelt generiert werden. Wenn mehrere Artikel-Codes identische Eigenschaften haben, wird derselbe feste Teil des Artikels erstellt. Der variable Teil des Artikel-Codes dient als Folgenummer zur Unterscheidung von Artikeln mit identischen festen Teilen. Für den variablen Teil des Artikel-Codes können Sie auch die Länge 0 wählen. In diesem Fall werden alle Positionen des Artikel-Codes (bis zu 16) mit dem Familien-Code und den Merkmals-Codes belegt. Beispiel Fester Teil des Artikel-Codes:
- | - | Ab Position | Länge
Familie | stse | 1 | 4
Merkmal 1 | RAH Rahmen | 1 | 4
Merkmal 2 | SIT Sitz | 1 | 4
Merkmal 3 | - | - | -
Merkmal 4 | - | - | -
Merkmal 5 | - | - | -
Variabler Teil des Artikel-Codes
Länge des alphanumerischen Teils | 0
Länge des numerischen Teils | 0
Angenommen, Sie geben die folgenden Antworten auf die Fragen, die Sie für die Merkmale im obigen Beispiel festgelegt haben:
Merkmal | RAH | Rahmen
Frage |  | Antwort
Welche Farbe? |  | rot (ro)*
Welches Material? |  | Metall (me)*
Merkmal | SIT | Sitz
Frage |  | Antwort
Welche Farbe? |  | gelb (ge)*
Welches Material? |  | Baumwolle (ba)*
)* Hierbei handelt es sich um den Rückgabewert, der in den Artikel-Code aufgenommen wird.
Es wird folgender Artikel-Code generiert: | STSEROMEGEBA
Positionen 1 bis 4 des Familien-Codes | STSE
Positionen 1 bis 4 von Merkmal 1 (Rückgabewert 'ro' und 'me') | ROME
Positionen 1 bis 4 von Merkmal 2 (Rückgabewert 'ge' und 'ba') | GEBA
Hinweis In diesem Beispiel sind dem variablen Teil des Codes keine Positionen zugeordnet. Wenn Sie beispielsweise zwei alphanumerische und zwei numerische Positionen für den variablen Teil des Codes im obigen Beispiel vorgesehen haben, folgt daraus der folgende Code: STSEROMEGEBAAA00. LN verwendet standardmäßig die ersten freien Buchstaben und Zahlen, in diesem Fall AA (alphanumerisch) und 00 (numerisch). Ein zweiter Artikel mit dem festen Teil STSEROMEGEBA erhält den Artikel-Code STSEROMEGEBABB11. Verwandte Themen Einrichten einer Klassifizierungsstruktur in GRT Klassifizieren von Artikeln in GRT Kodieren und Klassifizieren von Artikeln in GRT Familie Der Familien-Code, der mit einer Familie verknüpft ist. Für jede Familie wird der aktuelle Artikel-Code gespeichert. Hinweis Familien müssen im Programm Familien (tigrt0103m000) definiert werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Familie Pos. von Die Position im Artikel-Code, ab der ein Rückgabewert eingefügt wird. Der Mindestwert beträgt 1, der Höchstwert 8. Länge Familien-Code Die Länge des Codes, der im Artikel-Code enthalten ist. Der Mindestwert beträgt 1, der Höchstwert 8. 1 Der Merkmals-Code, der sich auf ein Merkmal bezieht. Das Merkmal, dessen Rückgabewert im Artikel-Code enthalten ist. Hinweis Merkmale müssen bereits im Programm Merkmale nach Familie (tigrt0102m000) definiert worden sein. 1 Die Bezeichnung des Merkmals. Länge alphanumerischer Teil Die Anzahl an Positionen im Artikel-Code, die durch den alphanumerischen Folge-Code belegt sind. Länge numerischer Teil Die Anzahl an Positionen im Artikel-Code, die durch den numerischen Folge-Code belegt sind. Länge Merkmals-Code Die Länge des Merkmals. |