| # Arbeitsvorbereitung In der Arbeitsvorbereitung wird der Montageprozess für Endprodukte festgelegt. Zur Arbeitsvorbereitung gehören beispielsweise die folgenden Prozesse: Definition und Zuordnung von Arbeitsgängen zu Linienstationen Verknüpfen von vereinfachten Montageteilen mit Arbeitsgängen Definition von Zuordnungen und Erstellen der Linienauslastung Definition und Zuordnung von Linienregeln zu Liniensegmenten Puffer und Linienstationen Schritt 1: Rufen Sie das Programm \ Fertigung \Arbeitsplanverwaltung\Abteilungen (tirou0101m000) auf. Mit diesem Programm können Sie Puffer erstellen. Jedes Liniensegment muss mit einem Puffer beginnen. Im Puffer warten die Aufträge auf die Verarbeitung und können neu geplant werden, so dass sie in einer anderen Reihenfolge ausgeführt werden. Schritt 2: Im Programm \ Fertigung \Arbeitsplanverwaltung\Abteilungen (tirou0101m000) können Sie Stationen mit der Stationsart Puffer oder Linienstation erstellen. Hinweis Im Feld Stationsart geben Sie an, ob eine Station die Art Linienstation oder Puffer aufweist. Montagelinien Im Programm \ Fertigung \Montageverwaltung\Montagelinien\Montagelinien (tiasl1530m000) erstellen Sie Montagelinien. Im Programm "Montagelinie - Liniensegmente" (tiasl1541m000) können Sie einsehen, welche Liniensegmente zu einer Montagelinie gehören. Im Programm "Liniensegment - Stationen" (tiasl1550m000) können Sie einsehen, welche Linienstationen zu einer Montagelinie gehören. |