| # Kombination aus Charge mit hohem Volumen und Charge mit geringem Volumen und ID-Nummern-Erfassung Das Bearbeitungsverfahren beim Eingang von Ladeeinheiten, die sowohl Artikel mit hohem Volumen und ID-Nummern als auch Artikel mit geringem Volumen und Chargenverwaltung beinhalten, erfordert besondere Aufmerksamkeit. Wenn die Chargen-Codes für Ladeeinheiten und die ID-Nummern für die verknüpfte Wareneingangsposition erfasst wurden, müssen Sie die ID-Nummern für die Ladeeinheiten erfassen. Damit stellen Sie sicher, dass die ID-Nummern den richtigen Chargen-Codes zugewiesen werden. Beispiel Die Ladeeinheit HU001 enthält zwei untergeordnete Ladeeinheiten: HU002 und HU003. Die Ladeeinheiten-Struktur ist verknüpft mit Wareneingangsposition R001 und HU002 und HU003 enthalten jeweils einen Artikel A1 mit einer Menge 10. Die Artikel A1 sind Artikel mit ID-Nummern und hohem Volumen sowie mit geringem Volumen und chargenverwaltet. HU002 hat die Chargennummer L1 und HU003 hat die Chargennummer L2. Die ID-Nummern der Artikel A1 sind in Wareneingangsposition R001 erfasst. Bevor Sie Wareneingangsposition R001 bestätigen, müssen Sie die ID-Nummern für HU002 und HU003 erfassen. Damit stellen Sie sicher, dass die ID-Nummern den richtigen Chargennummern zugewiesen werden. Verwandte Themen Erfassen von Chargen- und ID-Nummern für Ladeeinheiten |