| # Parameter Frachtauftragsverwaltung (fmfoc0100m000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Parameter für die Frachtauftragsverwaltung. Sie können folgende Einstellungen festlegen: Nummerngruppe für Frachtaufträge Nummernkreis für Frachtaufträge, die aus Lageraufträgen, VK-Aufträgen, Bestellungen oder Aufträgen aus Unternehmensplanung stammen Voreinstellungen für Frachtaufträge, z. B. Transportmittelarten Voreinstellungen für die Toleranzen bei Lade- und Entladeterminen für Frachtaufträge, die aus Lageraufträgen, VK-Aufträgen, Bestellungen oder Aufträgen aus Unternehmensplanung stammen Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Gültig ab Der Gültigkeitsbeginn. Im aktuellen Satz oder Parametersatz ist das Feld Gültig ab leer. Das Gültigkeitsdatum wird im Feld Bezeichnung als Voreinstellung verwendet. In Parametersätzen, die dem aktuellen Satz vorausgehen, wird der Gültigkeitsbeginn im Feld Gültig ab angezeigt. Wenn Sie eine Änderung im aktuellen Satz vornehmen, wird der geänderte Satz zum neuen aktuellen Satz. Nummerngruppe für Frachtaufträge Die Nummerngruppe, die für Frachtaufträge verwendet werden soll. Schrittgröße für Frachtauftragspositionen In diesem Feld können Sie das Intervall für Frachtauftragspositionsnummern festlegen, z. B.10, 20, 30, oder 5, 10, 15. D. h. die erste Position erhält die Nummer 10, die zweite die Nummer 20 und die dritte die Nummer 30, bzw. die erste die Nummer 5, die zweite die Nummer 10 und die dritte die Nummer 15. Transportmittelart Die voreingestellte Transportmittelart für neue Frachtaufträge. Wenn für den aktuellen Parametersatz eine Transportmittelkombination oder eine Transportmittelgruppe ausgewählt ist, wird die Transportmittelart der Transportmittelkombination bzw. der Transportmittelgruppe entnommen. Sie dürfen diesen Wert nicht ändern. Verwandte Themen Verwenden von Transportmittelarten Mehrere Transportmittel nach Ladung Transportmittelgruppe Die voreingestellte Transportmittelgruppe für Frachtaufträge. Für die Transportmittelgruppe, die Sie in diesem Feld auswählen, muss das Kontrollkästchen Unabhängige Verwendung zulässig markiert werden. Verwandte Themen Verwenden von Transportmittelgruppen Mehrere Transportmittel nach Ladung Transportmittelkombination Die voreingestellte Transportmittelkombination für Frachtaufträge. Wenn im Feld Transportmittelgruppe eine Transportmittelgruppe markiert ist, können Sie keine Transportmittelkombination markieren. Wenn für den aktuellen Artikel ein Spediteur eingefügt wird, muss die Transportmittelkombination mit diesem Spediteur verbunden werden. Im Programm Transportmittelkombinationen nach Spediteur (fmfmd0144m000) können Sie Transportmittelkombinationen mit Spediteuren verbinden. Verwandte Themen Mehrere Transportmittel nach Ladung Verwenden von Transportmittelgruppen Nummernkreis für Herkunft aus Einkauf Der Nummernkreis für Frachtaufträge, die aus Bestellungen stammen. Nummernkreis für Herkunft aus Verkauf Der Nummernkreis für Frachtaufträge, die aus VK-Aufträgen stammen. Nummernkreis für Herkunft aus Lagerwirtschaft Der Nummernkreis für Frachtaufträge, die aus Lageraufträgen stammen. Frachtauftragsart Die voreingestellte Frachtauftragsart für neue Frachtaufträge. Verwandte Themen Verwenden von Frachtauftragsarten Konstruktionsartikelversionen aktiv Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Konstruktionsartikel versionsgesteuert. Konstruktionsartikelversionen werden im Paket Fertigung definiert. Für einen Artikel kann es mehrere Versionen geben. Versions-Codes werden aus den überarbeiteten Konstruktionsartikeln abgeleitet. Nummernkreis für Herkunft aus EP Der Nummernkreis für Frachtaufträge, die aus Aufträgen aus Unternehmensplanung stammen. Nummernkreis für Herkunft aus Service und Instandhaltung Der Nummernkreis für Frachtaufträge, die aus Service-Aufträgen stammen. Frachtauftragshistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für jede Änderung eines Frachtauftrags oder einer Frachtauftragsposition ein Historie-Datensatz erstellt. Wenn Sie keine Historie-Datensätze benötigen, heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens auf. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historiedaten Toleranz frühester Ladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Ladetermin Die Zeiteinheit, in der die Toleranz angegeben wird. Toleranz spätester Ladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Entladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Entladetermin Die Zeiteinheit, in der die Toleranz angegeben wird. Toleranz spätester Entladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Ladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Ladetermin Die Zeiteinheit, in der die Toleranz angegeben wird. Toleranz spätester Ladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Entladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Entladetermin Die Zeiteinheit, in der die Toleranz angegeben wird. Toleranz spätester Entladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Ladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Ladetermin Die Zeiteinheit, in der die Toleranz angegeben wird. Toleranz spätester Ladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Entladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Entladetermin Die Zeiteinheit, in der die Toleranz angegeben wird. Toleranz spätester Entladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Ladetermin Die Zeiteinheit, in der die Toleranz angegeben wird. Toleranz frühester Ladetermin Die Zeiteinheit, in der die Toleranz angegeben wird. Toleranz frühester Ladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Ladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz spätester Ladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz spätester Ladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Entladetermin Die Zeiteinheit, in der die Toleranz angegeben wird. Toleranz frühester Entladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz frühester Entladetermin Die Zeitspanne vor dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz spätester Entladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Toleranz spätester Entladetermin Die Zeitspanne nach dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Laden innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin während der Öffnungszeiten der Ladeadresse laden (diese finden Sie im Kalender der Ladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin und zum geplanten Zeitpunkt laden (unter Einbeziehung der Toleranzen für den Ladetermin, die im aktuellen oder im Programm Adressen (fmfmd0110m000) festgelegt sind). Wenn diese Einstellung auf alle Ladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Ladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Ladeadresse hat am geplanten Ladetermin zwischen 06:00:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Ladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Laden innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin während der Öffnungszeiten der Ladeadresse laden (diese finden Sie im Kalender der Ladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin und zum geplanten Zeitpunkt laden (unter Einbeziehung der Toleranzen für den Ladetermin, die im aktuellen oder im Programm Adressen (fmfmd0110m000) festgelegt sind). Wenn diese Einstellung auf alle Ladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Ladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Ladeadresse hat am geplanten Ladetermin zwischen 06:00:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Ladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Entladen innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin während der Öffnungszeiten der Entladeadresse entladen (diese finden Sie im Kalender der Entladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin und zum geplanten Zeitpunkt entladen (unter Einbeziehung der Toleranzen für den Entladetermin). Wenn diese Einstellung auf alle Entladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Entladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Entladeadresse hat am geplanten Entladetermin zwischen 06:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Entladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Entladen innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin während der Öffnungszeiten der Entladeadresse entladen (diese finden Sie im Kalender der Entladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin und zum geplanten Zeitpunkt entladen (unter Einbeziehung der Toleranzen für den Entladetermin). Wenn diese Einstellung auf alle Entladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Entladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Entladeadresse hat am geplanten Entladetermin zwischen 06:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Entladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Laden innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin während der Öffnungszeiten der Adresse des Warenversenders laden (diese finden Sie im Kalender der Ladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin und zur geplanten Zeit laden (wie in den Toleranzen für den Ladetermin festgelegt). Wenn diese Einstellung auf alle Ladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Ladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Ladeadresse hat am geplanten Ladetermin zwischen 06:00:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Ladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Kalenderzeitfenster Toleranzen für Lade- und Entladetermine Definieren von Toleranzen für Lade- und Entladetermine Entladen innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin während der Öffnungszeiten der Entladeadresse entladen (diese finden Sie im Kalender der Entladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin und zum geplanten Zeitpunkt entladen (unter Einbeziehung der Toleranzen für den Entladetermin). Wenn diese Einstellung auf alle Entladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Entladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Entladeadresse hat am geplanten Entladetermin zwischen 06:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Entladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Laden innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin während der Öffnungszeiten der Ladeadresse laden (diese finden Sie im Kalender der Ladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin und zum geplanten Zeitpunkt laden (unter Einbeziehung der Toleranzen für den Ladetermin). Wenn diese Einstellung auf alle Ladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Ladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Ladeadresse hat am geplanten Ladetermin zwischen 06:00:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Ladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Entladen innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin während der Öffnungszeiten der Entladeadresse entladen (diese finden Sie im Kalender der Entladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin und zum geplanten Zeitpunkt entladen (unter Einbeziehung der Toleranzen für den Entladetermin). Wenn diese Einstellung auf alle Entladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Entladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Entladeadresse hat am geplanten Entladetermin zwischen 06:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Entladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Laden innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin während der Öffnungszeiten der Ladeadresse laden (diese finden Sie im Kalender der Ladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Ladetermin und zum geplanten Zeitpunkt laden (unter Einbeziehung der Toleranzen für den Ladetermin). Wenn diese Einstellung auf alle Ladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Ladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Ladeadresse hat am geplanten Ladetermin zwischen 06:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Ladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Entladen innerhalb des Kalender-Zeitfensters Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin während der Öffnungszeiten der Entladeadresse entladen (diese finden Sie im Kalender der Entladeadresse). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie am geplanten Entladetermin und zum geplanten Zeitpunkt entladen (unter Einbeziehung der Toleranzen für den Entladetermin). Wenn diese Einstellung auf alle Entladeadressen zutreffen sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen im aktuellen Programm. Wenn die Einstellung nur auf einzelne Entladeadressen zutreffen soll, wählen Sie sie für die entsprechenden Adressen im Programm Adressen (fmfmd0110m000) aus. Beispiel Die Entladeadresse hat am geplanten Entladetermin zwischen 06:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Der geplante Zeitpunkt ist 17:00 Uhr, die Toleranz für den Entladetermin beträgt vier Stunden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, ist der früheste Zeitpunkt 13:00 Uhr und der späteste 07:00 Uhr am nächsten Tag. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren ist der früheste Zeitpunkt 06:00 Uhr und der späteste 20:00 Uhr am gleichen Tag. Verwandte Themen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Spediteur Der voreingestellte Spediteur für Frachtaufträge. Nummernkreis für manuelle Frachtaufträge Der Nummernkreis für manuell erstellte Frachtaufträge. Nummerngruppe für Frachtauftrags-Cluster Die Nummerngruppe, die für Frachtauftrags-Cluster verwendet werden soll. Nummernkreis für Frachtauftrags-Cluster Der Nummernkreis für Frachtauftrags-Cluster. Nummernkreis für Frachtauftrags-Cluster Die Bezeichnung des Nummernkreises, der für Frachtauftrags-Cluster verwendet werden soll. Nummernkreis für Lager-Cluster Der Nummernkreis für Frachtauftrags-Cluster, die von Lagerwirtschaft generiert wurden. Nummernkreis für direkt gelieferte Cluster Der Nummernkreis für direkt gelieferte Frachtauftrags-Cluster. Schrittgröße für Frachtauftrags-Cluster-Positionen In diesem Feld können Sie das Intervall für Cluster-Positionsnummern festlegen, z. B.10, 20, 30, oder 5, 10, 15. D. h. die erste Position erhält die Nummer 10, die zweite die Nummer 20 und die dritte die Nummer 30, bzw. die erste die Nummer 5, die zweite die Nummer 10 und die dritte die Nummer 15. Schrittgröße für Zusatzkostenpositionen Das Intervall für die Nummern von Zusatzkostenpositionen, z. B. 10, 20, 30, oder 5, 10, 15. Erste Position für Zusatzkostenposition Die erste Positionsnummer für Cluster-Positionen mit Frachtzusatzkosten. Historie Frachtauftrags-Cluster protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für jede Änderung eines Frachtauftrags-Clusters oder einer Cluster-Position ein Historie-Datensatz erstellt. Wenn Sie keine Historie-Datensätze benötigen, heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens auf. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historiedaten Wartezeit bis zum Laden Die Wartezeit, bis mit dem Laden angefangen werden kann. Die in diesem Programm festgelegten Durchlaufzeiten werden bei der Frachtzusammenstellung als Voreinstellung für Adressen verwendet, die nicht im Programm Adressen (fmfmd0110m000) definiert wurden. Ladezeit Die Zeit, die zum Laden benötigt wird. Die in diesem Programm festgelegten Durchlaufzeiten werden bei der Frachtzusammenstellung als Voreinstellung für Adressen verwendet, die nicht im Programm Adressen (fmfmd0110m000) definiert wurden. Wartezeit bis zum Entladen Die Wartezeit, bis mit dem Entladen angefangen werden kann. Die in diesem Programm festgelegten Durchlaufzeiten werden bei der Frachtzusammenstellung als Voreinstellung für Adressen verwendet, die nicht im Programm Adressen (fmfmd0110m000) definiert wurden. Entladezeit Die Zeit, die zum Entladen benötigt wird. Die in diesem Programm festgelegten Durchlaufzeiten werden bei der Frachtzusammenstellung als Voreinstellung für Adressen verwendet, die nicht im Programm Adressen (fmfmd0110m000) definiert wurden. |