| # Unterschiedliche Chargen und ID-Nummern beim Versand einer Ladeeinheit Infor LN 10.3 Eine Ladeeinheit der untersten Ebene konnte nicht mehr als eine Charge, eine ID-Nummer, ein Bestandsdatum oder eine Gültigkeitseinheit enthalten. Infor LN 10.4 Bei der Auslagerung und beim Versand kann eine Ladeeinheit der untersten Ebene jetzt unterschiedliche Chargen, ID-Nummern, Bestandsdaten oder Gültigkeitseinheiten auf höheren oder tieferen Ebenen enthalten. Dies gilt nicht für Ladeeinheiten der untersten Ebene, die vereinnahmt werden oder sich im Bestand befinden. Zu diesem Zweck sind spezielle Einstellungen für Ladeeinheitenvorlagen und Sendungszusammenstellung erforderlich. Folgende Programme wurden verändert: Vorlagen für Ladeeinheiten (whwmd4160m000) Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Verwandte Themen Ladeeinheiten Bestandspunkte in einer Sendungsposition konsolidieren Vorlagen für Ladeeinheiten (whwmd4160m000) |