| # Planpositionen für vorbeugende Instandhaltung (tsspc1131m000) Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Planpositionen für vorbeugende Instandhaltung, die die Grundlage zum Generieren eines Instandhaltungsplans für den Artikel mit ID-Nummer bilden. Pläne (Szenarien) können: verwendungsabhängig sein. Beispiel: Wartung nach 10.000 km ausführen oder nachdem die Profiltiefe auf unter 3 mm abgenommen hat. zeitabhängig sein. Beispiel: 12 Mal pro Jahr. zeitabhängig nach einem vordefinierten Raster sein. Beispiel: nach 2 Monaten kleine Wartung, nach 3 Monaten große Wartung, nach 5 Monaten kleine Wartung usw. Verwandte Themen Service-Prüfungen und Pläne für vorbeugende Instandhaltung Instandhaltungsplan Der Code des Nummernkreises des Instandhaltungsplans. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Positionsnummer Die Positionsnummer des Instandhaltungsplans. Jede Position ist durch eine eindeutige, von LN generierte Nummer gekennzeichnet. Per Voreinstellung erhöht LN die vorhandene Nummer um einen vordefinierten Wert. Sie können den Wert jedoch ändern. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Art Die Art der Instandhaltungsplanposition. Zulässige Werte Art Messart Der Code der Messart. Hinweis Gilt nur für verwendungsabhängige Planpositionen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Einzelne Position Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Position des Instandhaltungsplans auf eine einzelne Position des Artikels. Hinweis Gilt nur für verwendungsabhängige Planpositionen. Positionsnummer Die Nummer der Position des Artikels. Hinweis Gilt nur, wenn "Einzelne Position" ausgewählt ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Standardleistung Die Standardleistung, aus der eine geplante Service-Leistung generiert wird. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Einzelner untergeordneter Artikel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Position des Instandhaltungsplans auf den einzelnen untergeordneten Artikel. Untergeordneter Artikel Der untergeordnete Artikel, für den der Instandhaltungsplan generiert wird. Während Lebensdauer Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden innerhalb der für den Artikel definierten Lebensdauer geplante Service-Leistungen generiert. Die Lebensdauer kann im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert werden. Zyklisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die geplanten Service-Leistungen innerhalb des angegebenen Zeitraums kontinuierlich generiert. Häufigkeit Gibt an, wie häufig die Standardleistung ausgeführt werden muss. Mal pro Die Einheit, in der die Häufigkeit angegeben wird. |