| # Felder für Zusatzangaben - Lagerwirtschaft Die folgende Tabelle bietet eine Überblick über die Tabellen in Lagerwirtschaft, mit denen Sie Felder für Zusatzangaben verknüpfen können. Die Tabelle enthält außerdem die entsprechenden Programme, in denen die Felder für Zusatzangaben angezeigt werden. Sie können die Felder für Zusatzangaben mithilfe der Programme in der folgenden Tabelle bearbeiten:
Tabelle | Programm | Beschreibung
--- | --- | ---
whinh200 | whinh2100m000 | Lageraufträge
whinh250 | whinh2550m000 | Historie Lageraufträge
whinh220 | whinh2120m000 | Auslagerungspositionen
whinh270 | whinh2570m000 | Historie Auslagerungspositionen
whinh430 | whinh4130m000 | Sendungen
whinh450 | whinh4550s000 | Historie Sendungen
whinh431 | whinh4131m000 | Sendungspositionen
whinh451 | whinh4551s000 | Historie Sendungspositionen
whwmd530 | whwmd5130m000 | Ladeeinheiten
whwmd531 | Whwmd5531m000 | Versionshistorie Ladeeinheiten
Zusatzangaben können von einer Tabelle in eine andere Tabelle übertragen werden. Die folgenden Übertragungen von Zusatzangaben werden in Lagerwirtschaft unterstützt: Kopfübermittlung: Lageraufträge (whinh2100m000)-> Sendungen (whinh4130m000)-> Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Die Zusatzangaben auf dem Lagerauftragskopf können aus dem Anfangsobjekt abgerufen werden, z. B. aus einem VK-Lieferabrufkopf, oder manuell angegeben werden. Die Zusatzangaben werden aus dem Lagerauftragskopf an den Sendungskopf übermittelt. Zusatzangaben werden während der Übermittlung nicht überschrieben. Diese Regel gilt für die Ebene von Einzelfeldern. Beispiel: In zwei Lageraufträgen ist der erste über das Zusatzfeld 1 ausgefüllt, während im zweiten Lagerauftrag das Zusatzfeld 2 ausgefüllt ist. Beide Lageraufträge haben die gleiche Sendung zur Folge. Im Sendungskopf ist das Zusatzfeld 1 aus dem ersten Lagerauftrage und das Zusatzfeld 2 aus dem zweiten Lagerauftrag ausgefüllt. Die folgende Tabelle zeigt einige möglichen Szenarios; Lagerauftrag 1 ist der erste Auftrag, der mit der Sendung verknüpft wird:
Lagerauftrag 1 | Lagerauftrag 2 | Sendung
--- | --- | ---
Inhaltsfeld 1 | Inhaltsfeld 2 | Inhaltsfeld 1 | Inhaltsfeld 2 | Inhaltsfeld 1 | Inhaltsfeld 2
Muster_x | Muster_y | Muster_z |  | Muster_x | Muster_y
|  | Muster_q | Muster_r | Muster_q | Muster_r
Muster_s |  | Muster_q | Muster_r | Muster_s | Muster_r
Sie verwenden Ladeeinheiten, und Ladeeinheiten werden während der Bestätigung der Entnahme automatisch für den Sendungskopf erstellt. Die Zusatzinformationen können vom Sendungskopf in die generierte Ladeeinheit übertragen werden. Positionsfluss: Auslagerungspositionen (whinh2120m000)-> Sendungspositionen (whinh4131m000)-> Ladeeinheiten (whwmd5130m000) Die Zusatzangaben auf der Auslagerungsposition können aus dem Anfangsobjekt abgerufen werden, z. B. aus einer VK-Lieferabrufposition, oder manuell für die Lagerauftragsarten angegeben werden. Die Zusatzangaben werden dann aus der Auslagerungsposition an die Sendungsposition übermittelt. Wenn Sie Ladeeinheiten im Bestand im Auslagerungs- und Sendungsprozess verwenden, können für diese Ladeeinheiten bereits manuell angegebene Zusatzinformationen vorhanden sein. Die Zusatzinformationen für die Sendungsposition werden mit den Zusatzinformationen der Ladeeinheit zusammengefasst. Vorhandene Zusatzinformationen für die Ladeeinheit werden durch Zusatzinformationen aus der Sendungsposition nicht überschrieben. Diese Regel gilt auf der Ebene von individuellen Feldern mit Zusatzinformationen. Die folgende Tabelle beschreibt einige Szenarios:
Sendungsposition | Ladeeinheit vor der Zusammenfassung | Ladeeinheit nach der Zusammenfassung
--- | --- | ---
Inhaltsfeld 1 | Inhaltsfeld 2 | Inhaltsfeld 1 | Inhaltsfeld 2 | Inhaltsfeld 1 | Inhaltsfeld 2
Muster_x | Muster_y |  |  | Muster_x | Muster_y
Muster_x | Muster_y | Muster_q |  | Muster_q | Muster_y
Muster_x | Muster_y | Muster_q | Muster_r | Muster_q | Muster_r
Verwandte Themen Felder für Zusatzangaben |