| # Regeln für die Definition von Planeinheiten Folgende Regeln müssen beim Anlegen von Planeinheiten befolgt werden: Planartikel in einer Planeinheit dürfen nicht über die Liste kritischer Materialien verknüpft sein. Beziehungen über die Stückliste sind zulässig. Schleifen im Warenfluss durch Planeinheiten sind nicht erlaubt. Wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, kann LN keine korrekte Planungsreihenfolge für die Planeinheiten festlegen. Im Programm Phasennummern berechnen (cprpd6200m000) können Sie nicht Problemfälle aufspüren: Im Folgenden soll jedes dieser Probleme anhand eines Beispiels verdeutlicht werden: Beispiel 1: Planartikel durch die Liste kritischer Materialien verknüpft Artikel B ist eine kritische Komponente in der Produktion von Artikel A. Dies bedeutet, dass die Artikel A und B über eine Liste kritischer Materialien verknüpft sind.
A | Hauptartikel
B | Komponente
Die Artikel A und B gehören beide zu Planeinheit PE1. Das heißt, dass sie beide in der Planeinheit PE1 gefertigt werden. Dadurch entsteht eine Schleife im Warenfluss durch PE1. Die Artikel A und B müssen gleichzeitig geplant werden, da sie die gleichen Ressourcen beanspruchen, also zu derselben Planeinheit gehören. Die Artikel können jedoch nicht gleichzeitig geplant werden, da B nur nach A eingeplant werden kann, denn B ist eine Komponente von A. Beispiel 2: Schleife im Warenfluss durch Planeinheiten Die Artikel A und B sind nicht über die Stückliste verknüpft. Artikel A gehört zu Planeinheit PE1, Artikel B zu Planeinheit PE2. Artikel A ist eine Komponente in der Produktion eines Artikels aus der Planeinheit PE2. Artikel B ist eine Komponente in der Produktion eines Artikels aus der Planeinheit PE1. Daraus ergibt sich der folgende Warenfluss: In diesem Fall kann die Reihenfolge, in der PE1 oder PE2 geplant werden müssen, nicht festgelegt werden. PE1 kann nicht vor PE2 geplant werden, da PE1 einen Artikel von PE2 verwendet. Für PE2 gilt dies ebenfalls. Verwandte Themen Planeinheiten in Unternehmensplanung |