| # Erstellen einer Wartungsstückliste aus einer ASCII-Datei Sie können eine Wartungsstückliste aus einer ASCII-Datei generieren. Dazu benötigen Sie das Programm Wartungsstückliste aus ASCII-Datei erstellen (tscfg2210m100). Hinweis Die Service-Artikel brauchen dazu im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) nicht vorhanden zu sein. LN legt diese Service-Artikel an. Auch die Artikel mit ID-Nummer brauchen nicht im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) vorhanden zu sein. LN legt diese Artikel mit ID-Nummer an. Bevor Sie die Wartungsstückliste aus der ASCII-Datei generieren lassen, sollten Sie sicherstellen, dass die Artikeldaten im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) zur Verfügung stehen. Erstellen einer Wartungsstückliste aus einer ASCII-Datei Rufen Sie das Programm Wartungsstückliste aus ASCII-Datei erstellen (tscfg2210m100) auf. Wählen Sie im Bereich "Ziel" unter "Verbinden mit" eine der folgenden Optionen aus: Installationsgruppe Wählen Sie die Installationsgruppe aus, mit der die Wartungsstückliste verknüpft werden muss. Produktstruktur Wählen Sie den Artikel mit ID-Nummer aus, mit dem die Wartungsstückliste verknüpft werden muss. Neue Produktstruktur LN legt eine neue Wartungsstückliste an. Machen Sie unter Voreinstellungen folgende Angaben bzw. wählen Sie Folgendes aus: die ID-Artikelgruppe, zu der der neu angelegte Artikel mit ID-Nummer gehören soll die Lieferzeit (optional) Geben Sie im Feld Eingabedatei den Pfad an, unter dem die ASCII-Datei zu finden ist. Markieren Sie nach Bedarf die Kontrollkästchen Verarbeitungsbericht und Fehlerbericht. Klicken Sie auf Erstellen. Verwandte Themen Installationsgruppenlayout - Beispiel Definieren einer Vorlage ASCII-Datei - Beispiel |