| # Verarbeiten von Dispositionen für Ladeeinheiten Wenn Ladeeinheiten im Sperrbestand vorhanden sind, können Sie Dispositionen für die Ladeeinheiten oder die gesamte Sperrbestands-ID verarbeiten oder festlegen. Es ist nicht möglich, einzelne Dispositionspositionen zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass sich eine Dispositionsposition möglicherweise auf einen Teil der Ladeeinheit bezieht und es nicht zulässig ist, Ladeeinheiten teilweise zu verarbeiten. Beispiel: Eine Dispositionsposition bezieht sich auf einen Teil der Ladeeinheit, wenn für eine Sperrbestands-ID eine Ladeeinheit und mehrere Dispositionspositionen vorhanden sind. Jede Dispositionsposition enthält einen Artikel mit ID-Nummer und hohem Volumen und die Ladeeinheit enthält nur Artikel mit ID-Nummern. Bei der Verarbeitung wird die Verknüpfung zwischen Ladeeinheiten mit Dispositionen, die nicht mit der Disposition des übergeordneten Elements übereinstimmen, und der Ladeeinheiten-Struktur aufgehoben. Wenn Sie einen Teil der Ladeeinheiten-Struktur oder eine einzelne Ladeeinheit auf unterster Ebene verarbeiten, wird die Verknüpfung zwischen den verarbeiteten Ladeeinheiten und der Ladeeinheiten-Struktur ebenfalls aufgehoben. Die zugehörigen Dispositionspositionen werden ebenfalls verarbeitet. Wenn mehrere Ladeeinheiten für eine Dispositionsposition vorhanden sind und eine der Ladeeinheiten verarbeitet wird, wird die Dispositionsposition aufgeteilt. Beispiel Dispositionsposition A00010 hat eine Menge 20 und die Disposition Verschrotten. Dispositionsposition A00010 ist mit den Ladeeinheiten HU001 und HU002 verknüpft. Jede Ladeeinheit hat die Disposition Verschrotten und eine Menge 10. Bei der Verarbeitung von HU001 wird eine neue Dispositionsposition hinzugefügt: A00020 mit einer Menge 10 und der Disposition Verschrotten. Während der Verarbeitung der Ladeeinheiten werden die Verarbeitungsdaten im Programm Sperrprozess für Ladeeinheiten (whwmd2173m000) aktualisiert. "Im Istzustand verwenden"/"Kein Fehler gefunden" Bei der Bearbeitung von Ladeeinheiten mit Disposition Im Istzustand verwenden oder Kein Fehler gefunden, werden die Ladeeinheiten direkt im Lager gelagert und sie erhalten den Status Im Bestand, vorausgesetzt es ist keine Lagerplatzverwaltung vorgesehen. Wenn Lagerplätze zum Einsatz kommen, erhält die Ladeeinheit den Status Im Bestand, sobald der Einlagerungsvorschlag gelagert wird. Werden im Lager keine Ladeeinheiten verwendet, erhält die Ladeeinheit den Status Abgeschlossen und die Artikel werden ohne Ladeeinheiten gelagert. Ausschuss Eine verschrottete Ladeeinheit erhält den Status Abgeschlossen. Die in dieser Ladeeinheit enthaltenen Artikel werden über einen Korrekturauftrag entfernt. "Zurück an Anbieter"/"Nacharbeiten für vorhandene oder neue Spezifikation" Der Status von Ladeeinheiten mit den Dispositionen Nacharbeiten (für vorh. Spezifikation), Nacharbeiten (für neue Spezifikation), oder Zurück an Anbieter lauten so lange auf Sperrbestand, bis für die Auslagerungspositionen des EK-Reklamationsauftrag oder des Produktionsauftrags für Nacharbeit ein Auslagerungsvorschlag erstellt wird. Wenn die Ladeeinheiten vorgeschlagen werden, ändert sich der Status auf Reserviert. Wenn der Auslagerungsvorschlag aus demselben Grund entfernt wird, wird der Status der Ladeeinheit auf Sperrbestand zurückgesetzt. Wenn für den Auslagerungsprozess der Kombination Lager-Artikel keine Ladeeinheiten verwendet werden, werden die Ladeeinheiten auf Abgeschlossen gesetzt und der Auslagerungsprozess wird ohne Ladeeinheiten ausgeführt. Neu klassifizieren Beim Verarbeiten von Ladeeinheiten mit Disposition Neu klassifizieren werden Ladeeinheiten mit identischen Zielartikeln, Gründen, Sperrlagerplätzen und Eigentumsverhältnissen für dieselbe Umbuchungsposition vorgeschlagen. Wenn die Ladeeinheiten vorgeschlagen werden, ändert sich der Status auf Reserviert. Verwandte Themen Ladeeinheiten in Sperrbestand |