| # Netze (ecedi0120s000) Mit diesem Programm definieren Sie Netze. Sie können Folgendes definieren: Referenzdaten Die Eigenschaften der ASCII-Dateien Verwandte Themen Verwenden von Netzen Netz Ein Code, der ein Kommunikationsnetz identifiziert, welches zur Verwaltung des Datenflusses über ein Zwischenmedium (z. B. Kommunikation über ein VAN-Netz via EDI-Übersetzer) oder direkt, ohne Übersetzung, mit einer Schwesterfirma verwendet wird, die die gleiche Software einsetzt. Bezeichnung Die Bezeichnung oder der Name des Codes. Pfad Das Verzeichnis, in dem alle auf dieses Netz bezogenen EDI-Daten gespeichert werden. Voreinstellung Der Wert, der in das Feld "Standardpfad" im Programm EDI-Parameter (ecedi0100s000) eingegeben wird. Hinweis Wenn Sie mehr als eine ERP-Firma für Ihre externe EDI-Kommunikation angelegt haben, müssen Sie eindeutige Verzeichnisse für jede Firma erstellen. Verwandte Themen Verzeichnisstruktur Erstellen von mehreren Verzeichnissen Unsere Kennung Ihr eigene Netzadresse. Dies kann ein eindeutiger Code sein, mit dem Sie sich bei Ihren EDI-Handelspartnern (intern und extern) zu erkennen geben können. Voreinstellung Der Wert des Feldes "Unsere Kennung" im Programm EDI-Parameter (ecedi0100s000). Allgemeine Referenz Referenzen für ausgehende Nachrichten können nach Netz oder als allgemeine Referenz erfasst werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basieren die Referenzen für ausgehende Nachrichten auf den Einstellungen der Parameter im Programm EDI-Parameter (ecedi0100s000). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, basieren die Referenzen für ausgehende Nachrichten auf den Feldeinstellungen im Programm Netze (ecedi0120s000). Fester Bestandteil Datumsformat Erste freie Nummer Aktion bei erster Nachricht an neuem Datum Verwandte Themen Strukturieren von Referenznummern Fester Bestandteil Der feste Bestandteil Ihrer Referenznummer, wenn das Kontrollkästchen "Allgemeine Referenz" nicht markiert ist. Voreinstellung Der Wert des Feldes "Fester Bestandteil" im Programm EDI-Parameter (ecedi0100s000). Verwandte Themen Strukturieren von Referenznummern Datumsformat Das Datumsformat, das als Teil der Referenznummer verwendet wird, wenn das Kontrollkästchen "Allgemeine Referenz" nicht markiert ist. Voreinstellung Der Wert des Feldes "Datumsformat" im Programm EDI-Parameter (ecedi0100s000). Hinweis Beachten Sie bei der Auswahl des Datumsformats, dass die Referenznummer aus 14 Stellen besteht. Verwandte Themen Strukturieren von Referenznummern Erste freie Nummer Wenn das Kontrollkästchen "Allgemeine Referenz" nicht markiert ist, wird diese Nummer in der Referenznummer der nächsten ausgehenden Nachricht verwendet. Voreinstellung Der Wert des Feldes "Erste freie Nummer" im Programm EDI-Parameter (ecedi0100s000). Hinweis Sie können die erste freie Nummer auch manuell vergeben. Verwandte Themen Strukturieren von Referenznummern Aktion bei neuem Datum Wenn das Kontrollkästchen "Allgemeine Referenz" nicht markiert ist, müssen Sie festlegen, wie Folgenummern hochzuzählen sind. Voreinstellung Der Wert des Feldes "Aktion bei erster Nachricht an neuem Datum" im Programm EDI-Parameter (ecedi0100s000). Mehrfirmen-Kommunikation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird dieses Netz für die interne Kommunikation zwischen verschiedenen LN-Firmen eingesetzt. Hinweis An ein solches Netz können nur Handelspartner gekoppelt werden, die zu einer Mehrfirmenstruktur gehören (deren Firma eine bestimmte Konzerngesellschaft der Mehrfirmenstruktur darstellt, was im Programm Handelspartner (tccom4100s000) definiert ist). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird dieses Netz zur Kommunikation mit externen EDI-Handelspartnern eingesetzt. Verwandte Themen Interne EDI-Kommunikation Mehrfirmen-Kommunikation Einrichten von Mehrfirmen-Kommunikation Generierte Nachrichten automatisch lesen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird in der Firma, für die die Nachrichten bestimmt sind, das Lesen der generierten Nachrichten automatisch angestoßen. Hinweis Dieses Feld betrifft nur die interne EDI-Kommunikation. Datensatzbegrenzer Je nach dem Betriebssystem, unter dem LN EDI implementiert ist, endet jede Zeile des Datensatzes im ASCII-Feld mit LF (linefeed/Zeilenvorschub) und CR (carriage return/Vorschubtaste) oder nur mit LF. Verwenden Sie LF, wenn CR automatisch vom Betriebssystem verwendet wird. Feldart ASCII-Dateien werden in zwei Grundformaten gesendet. Sie müssen das Datenformat auswählen, das von Ihrer externen EDI-Konvertierungssoftware erwartet wird. Trennzeichen Das Zeichen, das als Feldtrennsymbol in den entsprechenden Feldern verwendet werden muss. Hinweis Die Eingabe kann von Ihrer externen EDI-Software abhängen. Häufig verwendete Feldtrennsymbole sind das Pipe-Zeichen (|) oder, in einigen Systemumgebungen, das Komma (,). Zeichensatzbegrenzer Das Sonderzeichen, das String-Felder bei externer EDI-Software umschließt. Zum Beispiel: "MEIER", "ZUSÄTZLICHER TEXT". Die Felder werden von einem Komma begrenzt und von Anführungszeichen eingeschlossen. Hinweis Die Eingabe kann von Ihrer externen EDI-Software abhängen. Dieses Feld ist in LN EDI nicht zwingend erforderlich. Ersatzzeichen Das Trennzeichen, mit dem Zeichen ersetzt werden, die zurzeit als Feldtrennsymbole verwendet werden. Hinweis Daten in ausgehenden EDI-Nachrichten dürfen keine Zeichen enthalten, die als Feldtrennsymbole verwendet werden. Beispiel: Das Feldtrennsymbol ist ein Komma (,). Das Ersatzzeichen ist ein Semikolon (;). Die Daten lauten (Sehr geehrte Damen und Herren,). Die Daten in den ausgehenden Nachrichten lauten (Sehr geehrte Damen und Herren;). Ersatzzeichen Wenn ein Wert im Feld "Zeichensatzbegrenzer" eingegeben wurde, ist dieses Zeichen das Trennsymbol zum Ersetzen der Zeichen, mit denen zur Zeit Zeichenfelder eingeschlossen werden. Hinweis Daten in ausgehenden EDI-Nachrichten dürfen keine Zeichen enthalten, die als Anfangs- und Endzeichen für Zeichenfolgen verwendet werden. Beispiel: Das Zeichen zum Einschließen von Zeichenfolgen = ("). Das Ersatzzeichen = ('). Die Daten lauten (HINWEIS: Artikel-Nr. ist "355444"). Die Daten in ausgehenden Nachrichten lauten ("HINWEIS: Artikel-Nr. ist '355444'"). Nullstellen am Anfang zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Stellen vor einer Nummer mit Nullen ausgefüllt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Stellen vor einer Nummer mit Leerstellen gefüllt. Hinweis Einige EDI-Konvertierungsprogramme erwarten, dass numerische Felder mit Nullen beginnen (ist nur für Felder mit einer festen Länge relevant). Ihre Auswahl in diesem Feld hängt von der externen EDI-Software ab. Standard-Kommunikation unterdrücken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Standard-Kommunikationsverfahren unterdrückt und die beim Verarbeiten externer EDI-Nachrichten verwendete Semaphor-Logik ignoriert. Hinweis Achten Sie darauf, dass die innerhalb dieses Netzes generierten Nachrichten manuell aus dem appl_from-Verzeichnis entfernt werden. Der Status einer generierten Nachricht wird so lange nicht auf "Vom Handelspartner gelesen" gesetzt, bis alle mit der Nachricht in Verbindung stehenden Dateien gelöscht worden sind. Eingehende Nachrichten müssen manuell in das appl_to-Verzeichnis gestellt werden. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Standardkommunikationsverfahren der externen EDI-Kommunikation ausgeführt. Ausgehende Nachrichten vor Verbindungsaufbau generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert das Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000) ausgehende Nachrichten, bevor die eingehenden Nachrichten gelesen werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sendet LN Nachrichten, die darauf warten, an das Netz gesendet zu werden. Es werden keine ausgehenden Nachrichten generiert. Parallele Verarbeitung (eingehend) erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und ein Leistungstreiber für das entsprechende Programm aktiviert ist, werden für eingehende Nachrichten parallele B-Shells verwendet. Verwandte Themen Verwenden von Leistungstreibern Aktivieren von Leistungstreibern Parallele Verarbeitung (ausgehend) erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und ein Leistungstreiber für das entsprechende Programm aktiviert ist, werden für ausgehende Nachrichten parallele B-Shells verwendet. Verwandte Themen Verwenden von Leistungstreibern Aktivieren von Leistungstreibern |