| # Sendungszusammenstellung auf der Basis der Sendungsreferenz Die Sendungszusammenstellung ist der Prozess der automatischen Erstellung von Sendungen auf der Basis von entnommenen Auslagerungsvorschlägen. Vorhandene Sendungszusammenstellungskriterien: Art Warenversender, Warenversender, Adresse Warenversender Art Warenempfänger, Warenempfänger, Adresse Warenempfänger Geplant für Frachtplan (J/N) Manuelle Sendung (J/N) Abteilung Firma der Abteilung Tour Lieferbedingungen Ort der Eigentumsübergabe Transportgrund Spediteur Geplanter Liefertermin Lieferort Sendungsreferenz Die Sendungsreferenz gibt neben anderen Kriterien vor, wie die Waren, die aus dem Lieferantenlager entnommen/abgeholt werden, zu Sendungen zusammengefasst werden. Die Artikel auf den VK-Lieferabrufpositionen mit der gleichen Sendungsreferenz müssen als eine Sendung an den Kunden versendet werden. Im Bereich Automotive wird dieser Prozess als Abholschein (PUS) bezeichnet. Die Sendungsreferenz wird hauptsächlich für Lageraufträge mit dem Ursprung VK-Lieferabrufe ausgefüllt. Der Wert der Sendungsreferenz wird aus Verkauf über das Feld Sendungsreferenz im Programm VK-Lieferabruf - Lagerauftragsvorschläge (tdsls3520m000) an Lagerwirtschaft weitergegeben. Auf der Basis der Sendungsreferenz sind die folgenden beiden Sendungszusammenstellungsparameter im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) verfügbar: Eindeutige Sendungsreferenz pro Sendung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN erstellt für jede Sendungsreferenznummer eine eindeutige Sendung. In den folgenden Fällen ist die Erstellung mehrerer Sendungen für die gleiche Sendungsreferenz nicht zulässig: Der Warenempfänger der Sendung ist identisch. Der Warenempfänger weicht ab, die Sendungen weisen jedoch den gleichen Kunden auf. Dies bedeutet gleichfalls, dass, wenn die Warenempfänger und die entsprechenden Kunden voneinander abweichen, LN die Verwendung der gleichen Sendungsreferenz für die Erstellung mehrerer Sendungen zulässt. Aus diesem Parameter ergeben sich die folgenden Konsequenzen: Das Kriterium Sendungsreferenz überstimmt das Kriterium für die Sendungszusammenstellung für den geplanten Liefertermin. Wenn der geplante Liefertermin nicht für alle Abrufpositionen identisch ist, die Abrufpositionen jedoch die gleiche Sendungsreferenz aufweisen, erstellt LN eine Sendung, die alle Abrufpositionen für diese Sendungsreferenz enthält. LN erstellt keine Auslagerungsvorschläge und Sendungspositionen für entnommene Sendungspositionen mit einer vollständigen Artikelunterdeckung. Andere Positionen des gleichen Abholscheins können entnommen und gesendet werden. Die Auslagerungsposition, bei der die Artikelunterdeckung auftreten ist, bleibt offen und enthält die Abholscheinnummer des bereits gesendeten Abholscheins. Die Verarbeitung dieser verbleibenden Auslagerungsposition kann eine Sendung mit der bereits verwendeten Abholscheinnummer zur Folge haben. Sie können die Abrufposition stornieren oder die Abrufposition mit einer neuen Abholscheinnummer bereitstellen. Anmerkung: Wenn eine bestätigte Sendung bereits für die gleiche Sendungsreferenz vorhanden ist, stoppt LN die Erstellung der Sendung und zeigt eine Fehlermeldung an. Die Aufteilung/Zusammenstellung von Sendungen darf nicht zu mehreren Sendungen pro Abholscheinnummer und umgekehrt führen. Wenn eine Sendungszusammenstellung zu doppelten Abholscheinnummern führt, stoppt LN die Erstellung von Sendungen und zeigt eine Fehlermeldung an. Einzelne Sendungsreferenz pro Sendung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie in LN mehrere Sendungen für die gleiche Sendungsreferenz erstellen. Aus diesem Parameter ergeben sich die folgenden Konsequenzen: Bei zwei Sendungspositionen mit der gleichen Sendungsreferenz und unterschiedlichen geplanten Lieferterminen erstellt LN zwei Sendungen mit der gleichen Sendungsreferenz. Auslagerungspositionen mit unterschiedlichen Sendungsreferenznummern werden auf verschiedene Sendungen aufgeteilt. Wenn andere Sendungszusammenstellungskriterien dies zulassen, werden Auslagerungspositionen mit der gleichen Sendungsreferenznummer in einer Sendung zusammengefasst. Ansonsten werden Auslagerungspositionen auf unterschiedliche Sendungen aufgeteilt. Alle möglichen Sendungsreferenzszenarios werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.
Inhalte auf dem vorhandenen Sendungskopf | Auslagerungsposition der Sendungsreferenz | Verknüpfte Auftragsart ist einzelne Referenz | Maßnahme
--- | --- | --- | ---
Einzelne Referenz = Nein, Sendungsreferenz = leer | leer | nein | Zur Sendung hinzufügen
leer | ja | Zur Sendung hinzufügen
AAA | nein | Zur Sendung hinzufügen
AAA | ja | Neue einzelne Referenzsendung erstellen
Einzelne Referenz = Nein, Sendungsreferenz = AAA In diesem Szenario wird die Sendungsreferenz auf dem Sendungskopf manuell durch den Endanwender ausgefüllt. | leer | nein | Zur Sendung hinzufügen
leer | ja | Zur Sendung hinzufügen
AAA | nein | Zur Sendung hinzufügen
AAA | ja | Zur Sendung hinzufügen, wenn alle Sendungspositionen die Referenz "AAA" aufweisen und eine einzelne Referenzsendung daraus erstellen, ansonsten neue einzelne Referenzsendung erstellen
BBB | Nein | Zur Sendung hinzufügen
BBB | Ja | Neue einzelne Referenzsendung erstellen
Einzelne Referenz = Ja, Sendungsreferenz = AAA | leer | nein | Neue Sendung erstellen
leer | ja | Neue Sendung erstellen
AAA | nein | Zur Sendung hinzufügen
AAA | Ja | Zur Sendung hinzufügen
BBB | Nein | Neue Sendung erstellen
BBB | Ja | Neue einzelne Referenzsendung erstellen
Einzelne Referenz = Ja, Sendungsreferenz = leer | --- |  |
Fracht-Integration Das Feld Sendungsreferenz, das neben anderen für den Abholschein-Prozess verwendet wird, wird aus dem Programm Auslagerungspositionen (whinh2120m000) in den entsprechenden Frachtauftrag überführt, wenn Fracht implementiert ist. Im Paket Fracht muss die Sendungsreferenz (falls angegeben) im Rahmen des Frachtzusammenstellungsverfahrens über das Programm Frachtplan generieren (fmlbd0280m000) als ein Kriterium für die Sendungszusammenstellung berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass, wenn das Kontrollkästchen Einzelne Sendungsreferenz pro Sendung aktiviert ist und das Programm Frachtplan generieren (fmlbd0280m000) ausgeführt wird, mehrere Sendungen generiert werden müssen, wenn verschiedene Sendungsreferenzen anwendbar sind, und zwar selbst dann, wenn diese Sendungen zur gleichen Zeit an die gleiche Zieladresse, also mit der gleichen Ladung, geliefert werden muss. Wenn das Kontrollkästchen Eindeutige Sendungsreferenz pro Sendung aktiviert ist und das Programm Frachtplan generieren (fmlbd0280m000) ausgeführt wird, z. B. für eine bestimmte Periode oder einen bestimmten Frachtauftragsbereich, und die gleiche Referenz mit mehreren Frachtauftragspositionen (Auslagerungspositionen) mit verschiedenen Lieferzeiten/-terminen verknüpft ist, muss LN dennoch eine einzelne Sendung pro Referenz generieren. Dies setzt voraus, dass die Lieferzeit bzw. der Liefertermin auf den Auftragspositionen verlängert wird, so dass beide Positionen derselben Sendung hinzugefügt werden können. Für die Erstellung einer einzelnen Sendung müssen auch andere Kriterien, falls vorhanden, berücksichtigt werden. Verwandte Themen Sendungszusammenstellung auf der Basis von Lieferorten Frachtzusammenstellung auf der Basis eines einzelnen Warenempfängers pro Ladung |