| # Anzeigen der Unterdeckungen für ein Montageteil Klicken Sie im Menü "Zusatzoptionen" auf "Bestand prüfen", um in das Programm Bestand prüfen (tiasc2240m000) zu verzweigen, wo Sie eine Liste der Unterdeckungen erstellen können. Diese Liste basiert auf dem geplanten Bestand im Paket Unternehmensplanung. Diese Liste wird außerdem von den Bedarfsterminen, Montagelinien und Montageteilen bestimmt, die Sie auswählen. LN begrenzt die Prüfung stets auf kritische Montageteile. Weitere Informationen zu kritischen Artikeln finden Sie im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000). Doppelklicken Sie auf einen Artikel, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte "Verfahren", um das Feld Kritisch für Bestandsprüfung anzuzeigen. Wenn Sie eine Unterdeckungsliste erstellen, obwohl bereits eine Liste vorhanden ist, wird die vorhandene Liste aktualisiert. Dies bedeutet konkret Folgendes: Unterdeckungen für Montageteile mit einem in der Vergangenheit liegenden Bedarfsdatum werden aus der vorhandenen Liste gelöscht. Die Mengen werden aktualisiert. Bei neuen Kombinationen aus Bedarfsdatum und Montageteil werden neue Unterdeckungsmengen zur Liste hinzugefügt. Mit Ausnahme der Löschung der in der Vergangenheit liegenden Unterdeckungen, werden diese Vorgänge nur für die von Ihnen angegebenen Termine, Teile und Montagelinien durchgeführt. Im Feld "Bestandsprüfung am" wird angezeigt, wann Mengen aktualisiert oder erstellt wurden. Die angegebenen Montagelinien werden in der Liste nicht berücksichtigt, obwohl sie diese möglicherweise maßgeblich beeinflussen. Je nach gewählter Ansicht wird die Liste der Unterdeckungsmengen entweder nach Montageteil oder nach Bedarfsdatum angezeigt. Wenn Sie die Montageteilunterdeckungen drucken möchten, wird das Programm Unterdeckung für Montageteil drucken (tiasc2440m000) aktiviert. Sie können eine Liste der Unterdeckungen für Montageteile und/oder der zugehörigen Aufträge drucken. Unterdeckungen lösen Bei Eintreten einer Unterdeckung für ein Montageteil können Sie die Aufträge, die dieses Teil erfordern, im Programm Unterdeckungen für Montageteil - Montageaufträge (tiasc2545m000) sperren. Natürlich wird durch das Sperren der Aufträge das eigentliche Problem der Unterdeckung für ein Montageteil nicht gelöst. Sie müssen die Ursache der Unterdeckung ausfindig machen und an dieser Stelle geeignete Maßnahmen treffen. Wenn dies jedoch nicht unmittelbar möglich ist, können Sie durch das Sperren der Aufträge sicherstellen, dass der Produktionsprozess fortgesetzt wird, und Sie haben Zeit, das Problem der Unterdeckung zu lösen. Zum Lösen des Problems haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten: Bitten Sie Ihren Lieferanten, die Waren rechtzeitig oder früher zu liefern. Führen Sie das Paket Unternehmensplanung aus. Falls Sie Unternehmensplanung noch nicht ausgeführt haben, werden keine EK-Lieferabrufe oder Produktionsaufträge generiert, um die Unterdeckung zu beheben. Planen Sie ASC-Montageverwaltungsaufträge neu. Planen Sie SFC-Produktionsaufträge neu, die die gleichen Teile verwenden. Eventuell ist ein weniger wichtiger SFC-Auftrag vorhanden, der neu geplant werden kann, um so Montageteile freizugeben. Hinweis Der Bestand kann nur geprüft werden, wenn das Bestellsystem des Artikels in Unternehmensplanung "Geplant" lautet. Das Bestellsystem finden Sie im Feld Bestellsystem auf dem Register "Einstellungen" im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000). Die angegebenen Montagelinien werden in der Unterdeckungsliste nicht aufgeführt. Sie können nicht erkennen, auf welcher Montagelinie das Problem vorhanden ist. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Kritische Artikel Montageaufträge Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Auslastung von Montagelinienstationen |