| # Postleitzahlenvorlage Mit der Postleitzahlenvorlage können Sie die Anzahl der Positionen und die Art der zulässigen Zeichen pro Position für die Postleitzahlen eines Landes festlegen. Für jede Position des Codes legen Sie die Art des zulässigen Zeichens folgendermaßen fest: Z = alphabetisches Zeichen, Großbuchstabe oder Kleinbuchstabe (a - z, A - Z). 9 = numerisches Zeichen (0 - 9). X = alphanumerisches Zeichen (a - z, A - Z, 0 - 9). 0 = numerisches Zeichen oder Leerzeichen (0 - 9, <Leerzeichen>). Leerzeichen = <Leerzeichen>. Für Postleitzahlen wie z. B. 6715 GV müssen Sie die folgende Vorlage definieren: 9999 ZZ. Für Postleitzahlen wie 671F 20 gibt es zwei Möglichkeiten für die Vorlage: 999Z 99 oder 99XX 99. Die Vorlage definieren Sie im Programm Länder (tcmcs0110s000). LN vergleicht die Postleitzahl mit der Vorlage, wenn Sie eine Postleitzahl in einem der folgenden Programme eingeben: Adressen (tccom4130s000) Postleitzahlen (tccom4136s000). Zusätzlich zur Überprüfung der Postleitzahl prüft LN, ob die Länge der Postleitzahl dem entspricht, was als PLZ-Basis eines Landes im Programm Länder (tcmcs0110s000) definiert wurde. Achtung! LN vergleicht die Postleitzahl nur dann mit der Vorlage, wenn diese die folgenden Zeichen enthält: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\+- ]_' abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789. Enthält die Postleitzahl andere Zeichen, wie z. B. ë oder ï, kann sie nicht geprüft werden und wird automatisch genehmigt. Verwandte Themen Verwenden von Adressen |