| # Automatisches Erfassen von Chargen- und ID-Nummern für Ladeeinheiten Wenn Sie eine Ladeeinheit erstellen, nachdem die Chargen- oder ID-Nummer für die verknüpfte Position dieser Ladeeinheit erfasst wurde, werden diese Chargen- oder ID-Nummern automatisch für diese Ladeeinheit erfasst. Wenn Sie dann für diese Ladeeinheit untergeordnete Ladeeinheiten erstellen, werden die Artikel sowie die Chargen- oder ID-Nummern gleichmäßig zwischen diesen untergeordneten Ladeeinheiten aufgeteilt. Beispiel Der Auslagerungsvorschlag A enthält 10 Artikel. Ein Anwender erfasst ID-Nummern für diese Artikel. Nach der Freigabe von Auslagerungsvorschlag A erfasst der Anwender Ladeeinheit A1234 für die entsprechende Sendungsposition A. Die 10 für diesen Auslagerungsvorschlag A erfassten ID-Nummern werden dann automatisch Ladeeinheit A1234 zugewiesen. Im nächsten Schritt erstellt der Anwender die untergeordneten Ladeeinheiten B1235 und C1236. Jede untergeordnete Ladeeinheit erhält automatisch 5 ID-Nummern und diese ID-Nummern werden aus der übergeordneten Ladeeinheit A1234 entfernt. In folgenden Fällen erfolgt die Erfassung von Chargen- oder ID-Nummern für Ladeeinheiten manuell: Die mit den Ladeeinheiten verknüpften Positionen enthalten keine Chargen- und ID-Nummern. Es wird eine Verpackungsdefinition zum Erstellen der Ladeeinheiten-Struktur verwendet. Vor dem Erfassen der Chargen- oder ID-Nummern ist bereits eine manuell erstellte Ladeeinheiten-Struktur vorhanden, bestehend aus über- und untergeordnetem Element. Verwandte Themen Manuelles Erfassen von Chargen- und ID-Nummern für Ladeeinheiten Erfassen von Chargen- und ID-Nummern für Ladeeinheiten |