| # Visualizar Insuficiencia de piezas de montaje - Órdenes de montaje Para crear listas nuevas o actualizadas de órdenes, ejecute la sesión Generar listas de órdenes de montaje para piezas críticas (tiasc2245m000) mediante el menú Vistas, Referencias o Acciones. Si ejecuta esa sesión, puede actualizar listas existentes o crear listas nuevas, que se mostrarán como grupos nuevos. Cada lista o grupo se define por fecha y pieza de montaje, es decir: cada posible combinación de fecha y pieza de montaje genera una lista nueva, a menos que para dicha combinación no se produzca ninguna insuficiencia o no se encuentre ninguna orden. Por lo tanto, si especifica un rango de dos días y tres piezas de montaje, esta combinación puede generar seis listas de órdenes. Varias listas pueden incluir las mismas órdenes si estas órdenes utilizan más de una de las piezas de montaje especificadas y/o se producen en varias de las fechas especificadas. Las listas generadas pueden mostrarse por sí mismas o pueden utilizarse para actualizar listas existentes. Esto depende de la casilla de verificación Regenerar listas de órdenes en la sesión Generar listas de órdenes de montaje para piezas críticas (tiasc2245m000). Consulte la ayuda de campo de esta casilla de verificación para obtener información más detallada. Si eligió mostrar un Número de órdenes adicionales en la sesión Generar listas de órdenes de montaje para piezas críticas (tiasc2245m000), no todas las órdenes que se muestren estarán realmente afectadas por el problema de insuficiencia. La consulta de órdenes adicionales resulta útil si desea bloquear órdenes distintas a las que LN sugiere. Esto puede ser necesario si, por ejemplo: La prioridad real de las órdenes no coincide con la prioridad que LN ha anexado a dichas órdenes según los conjuntos de criterios predefinidos. Desea desbloquear órdenes que ya estaban bloqueadas. Es posible que se le solicite bloquear otras órdenes ya que, de lo contrario, el problema de insuficiencia puede aumentar en lugar de disminuir. Resolución de insuficiencias Si se producen insuficiencias de piezas de montaje, puede intentar solucionar este problema. Puede hacerlo manualmente, por ejemplo, poniéndose en contacto con su proveedor, etc. Pero también puede bloquear órdenes y/o cambiar la secuencia de las órdenes para asegurarse de que las órdenes afectadas no se inicien hasta que estén presentes las piezas de montaje necesarias. En esta sesión sólo puede bloquear órdenes. Puede reprogramar órdenes planificadas en la sesión Mover orden de montaje (tiasl3210m000) y órdenes secuenciadas en la sesión Reprogramar órdenes de montaje (tiasl4220m000). Sin embargo, el bloqueo de órdenes no resuelve el problema de las insuficiencias de piezas de montaje. Debe buscar la causa de estas insuficiencias y solucionar el problema de forma adecuada. Pero si eso no es posible ahora, como el método de bloqueo de órdenes garantiza la continuidad del proceso de fabricación, dispondrá de tiempo para solucionar el problema de insuficiencia. Para solucionar el problema de suministro puede, por ejemplo, realizar estas acciones: Solicite a su proveedor que entregue las mercancías a tiempo o por adelantado. Ejecute Planificación Empresarial. Si no ha ejecutado Planificación Empresarial desde hace mucho tiempo, no se generarán programaciones de compras ni órdenes de fabricación para eliminar las insuficiencias. Reprogramar las órdenes ASC Reprogramar las órdenes SFC que utilizan las mismas piezas. Es posible que exista una orden SFC menos importante que pueda reprogramarse para liberar piezas de montaje. Bloqueo de órdenes Si desea bloquear una orden, debe seleccionar un motivo de bloqueo. Los motivos de bloqueo se agrupan en tipos. El tipo del motivo que elija debe ser Insuficiencia de stock. Si una orden ya tiene un motivo de bloqueo, puede añadir otro motivo de bloqueo, pero sólo si este motivo es de otro tipo. Para bloquear órdenes, debe hacer lo siguiente: Inserte el motivo de bloqueo en la cabecera de la sesión escribiendo el código de bloqueo, si ya lo sabe, en el campo Motivo de bloqueo de stock o haciendo zoom a la sesión Motivos (tcmcs0105m000) y seleccionando ahí este motivo. Seleccione las órdenes o registros que desea bloquear. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Bloquear orden de montaje. Desbloqueo de órdenes Puede desbloquear una orden eliminando el motivo de bloqueo. Para ello, debe hacer lo siguiente: Seleccione las órdenes que desea desbloquear. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Borrar motivo bloqueo insuficiencia stock para orden. También puede desbloquear órdenes utilizando la opción Motivos de bloqueo en el menú Vistas, Referencias o Acciones. De este modo se inicia la sesión Orden de montaje - Motivos de bloqueo (tiasc2103m000). Opciones de consulta Existen varias opciones de consulta para ofrecerle la vista correcta: En la cabecera de esta sesión se muestra el total de la Cantidad de insuficiencia, la Cantidad bloqueada y la Cantidad de insuficiencia restante. El total de la Cantidad necesaria se muestra en la parte inferior de la columna Cantidad necesaria. Si desea ver un resumen de todas las órdenes bloqueadas, haga clic en Ver sólo órdenes bloqueadas, en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Esta vista no afecta a los totales de las distintas cantidades que se muestran en esta sesión. En el menú Ver, haga clic en Clasificar por para seleccionar una vista distinta. Con la nueva vista vuelven a clasificarse los registros según el orden de las características mencionadas en dicha vista. Aunque dos de estas vistas tienen el mismo aspecto que el conjunto de criterios de selección de la sesión Generar listas de órdenes de montaje para piezas críticas (tiasc2245m000), no tienen una relación directa. Los criterios determinan qué órdenes se seleccionan, mientras que las vistas sólo determinan el orden de consulta de las órdenes (filas/registros). En esta sesión, las órdenes siempre se muestran por pieza de montaje (y fecha). Si desea ver lo contrario, es decir, las piezas de montaje por orden, haga zoom a la sesión Orden de montaje - Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2546m000) mediante la opción Insuficiencias de piezas de montaje del menú Vistas, Referencias o Acciones. Si una orden necesita varias piezas insuficientes, esta vista le ofrece un mejor resumen de los efectos de bloquear dicha orden, ya que muestra todas las piezas insuficientes de la orden en una sola vista. Temas relacionados Resumen de control de montaje Artículos críticos Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Carga de estación de línea de montaje |