| # Procedimiento de posconsumo LN lleva a cabo el posconsumo según el siguiente procedimiento. Fase 1. El posconsumo se inicia cuando registra una cantidad como terminada o rechazada en una de las siguientes sesiones: Sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000). Sesión Registrar órdenes terminadas (tisfc0520m000). Fase 2. La cantidad predeterminada para el posconsumo se calcula mediante la siguiente fórmula: `Quantity to backflush = (Quantity reported as completed + Quantity reported as rejected) - Previously backflushed quantity` El campo Cantidad para posconsumir muestra esta cantidad predeterminada, que puede modificar. Fase 3. La siguiente fase depende del valor del campo Método de posconsumo en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000): Automático: el posconsumo continúa sin la interacción del usuario. Interactivo: LN le pregunta si debe tener lugar el posconsumo. Manual: debe utilizar la sesión Materiales y horas de posconsumo (tisfc0220m000) para llevar a cabo el posconsumo. Fase 4. LN procesa los materiales entregados y las horas contabilizadas: Procesar materiales de posconsumo Proceso de horas de posconsumo Nota Si utiliza posconsumo, puede continuar registrando las cantidades adicionales que deben entregarse y contabilizando las horas adicionales en las siguientes sesiones: Sesión Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100). Mediante la sesión Resumen de tiempos y gastos por empleado (bptmm1100m000), LN añade estas cantidades y horas a las cantidades y horas posconsumidas. Temas relacionados Calcular cantidad de posconsumo Cálculo de horas contabilizadas por posconsumo Procesar materiales de posconsumo Proceso de horas de posconsumo Posconsumir |