| # Ruta estándar (fmlbd0650m000) Utilice esta sesión para ver y mantener rutas estándar. Temas relacionados Uso de rutas estándar Frecuencias de ejecución para rutas estándar El proceso de creación de carga Ruta estándar Una ruta estándar es una ruta fija que se recorre con cierta frecuencia como, por ejemplo, un camión que visita direcciones de entrega y/o carga según una programación fija, un servicio ferroviario o un servicio marítimo. Normalmente, el transporte mediante rutas estándar cuesta menos que los viajes mediante rutas no fijas. Por ejemplo, puede definir una ruta como Ámsterdam a Amberes vía Rótterdam que se realiza una vez al día. Temas relacionados Uso de rutas estándar Detalles de ruta Categoría de transporte La categoría Transporte de la ruta estándar. Nota No aplicable significa que la ruta estándar no está limitada a una Categoría de transporte determinada. Categoría de transporte Transportista/LSP El transportista que lleva a cabo el transporte a lo largo de las direcciones de la ruta estándar actual. Grp de medios de transp. Un grupo de medios de transporte asociado a la ruta estándar actual. Los vehículos pertenecientes al grupo de medios de transporte seleccionado pueden viajar por la ruta estándar actual. Asimismo, los transportistas que tienen este grupo de medios de transporte pueden viajar por la ruta estándar actual. Grp de medios de transp. Una combinación de medios de transporte asociada a la ruta estándar actual. Los vehículos pertenecientes a la combinación de medios de transporte seleccionada pueden viajar por la ruta estándar actual. Asimismo, los transportistas que tienen esta combinación de medios de transporte pueden viajar por la ruta estándar actual. Ruta Una ruta asociada a las rutas estándar actuales. Las rutas se utilizan en otros paquetes de LN. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, está disponible un texto que hace referencia a la ruta estándar actual. Asignar fechas y horas Fecha de inicio La fecha y hora en que empieza el viaje por la ruta estándar. Ésta es la primera fecha y hora del período definido en la sesión Fechas y horas por ruta estándar (fmlbd0155m000). Frecuencia de ejecución La frecuencia con que se ejecuta el servicio. El número que se especifica en el campo Actualizar datos reales de carga es el período, expresado en días, en que se ejecuta una vez el servicio. Por ejemplo, especifique cinco si el transportista viaja por la ruta estándar una vez cada cinco días o uno si el servicio se ejecuta una vez al día. La frecuencia de ejecución que defina en este campo se aplica al rango de fecha y hora que defina en la sesión Fechas y horas por ruta estándar (fmlbd0155m000). Si define una frecuencia de una vez cada cinco días, y especifica un rango de fechas y horas del 10 de enero al 10 de julio, el servicio se ejecuta una vez cada cinco días entre el 10 de enero y el 10 de julio. Temas relacionados Frecuencias de ejecución para rutas estándar Uso de rutas estándar Listar rutas estándar Inicia la sesión Listar rutas estándar (fmlbd0450m000). De forma predeterminada, LN inicia esta sesión para imprimir el listado. |