| # Materiales agotados y alternativos en datos copia estruc. ingeniería (tiedm2125m000) Utilice esta sesión para ver los materiales agotados y los materiales alternativos para los materiales en los datos de copia de una estructura de ingeniería. También puede mantener algunos de los campos. Puede modificar los campos siguientes: Método de copia de estructura de ingeniería Alternativa a artículo Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante Materiales alternativos en estructuras Definir materiales alternativos Artículo de ing. Un artículo en el proceso de desarrollo. Puede definir múltiples revisiones de un artículo de ingeniería. Normalmente, las revisiones más recientes todavía están en una fase de diseño o de prueba; puede que otra revisión se haya llevado a fabricación y que las revisiones más antiguas sean obsoletas. Un artículo normal sólo puede convertirse en sujeto a revisiones cuando se copia del módulo Gestión de datos de ingeniería. Revisión La revisión del artículo de ingeniería. Artículo principal El artículo principal de la estructura de fabricación. Posición de estructura de ingeniería El número de posición de la línea de estructura de ingeniería. Es equivalente al número de posición de una estructura de fabricación, excepto en el hecho de que no existe número de secuencia. Un número de secuencia define los artículos que son válidos en fechas diferentes. Las revisiones pueden llevar a cabo esa función (definir los artículos que son válidos en fechas diferentes) para los artículos de ingeniería. Componente El componente de la revisión del artículo de ingeniería. El componente puede ser un artículo de ingeniería o un artículo estándar. Posición Identificación del registro de material alternativo. Prioridad alternativa La prioridad alternativa determina qué alternativa seleccionará LN primero. Valores permitidos Agotar Este es un material obsoleto ( material agotado) que debe agotarse primero. 1 La alternativa que se seleccionará si el stock del material estándar (y del material agotado, si lo hay) es insuficiente. 2 La alternativa que se seleccionará si el stock del material estándar y del primer material alternativo (y del material agotado, si lo hay) es insuficiente. 3, 4, 5, ... Materiales alternativos de prioridad menor. 9 El material alternativo de prioridad menor. Temas relacionados La búsqueda de materiales alternativos Método de copia de estructura de ingeniería El método de copia utilizado por LN para copiar la estructura de ingeniería en la estructura de fabricación. Valores permitidos Ninguna acción de copia Copiar artículo ingeniería en artículo Artículo no proyecto a artículo proyecto Sólo estruct. ingeniería a fabr. planta Método de copia de estructura de ingeniería Temas relacionados Estructuras de ingeniería Categoría de artículo La categoría de artículo del material alternativo destino. Alternativa a artículo Los artículos que copia como material alternativo en la estructura de destino. |