| # Máscara de código postal Puede usar la máscara de código postal para definir el número de posiciones y el tipo de caracteres de los códigos postales del país. Por cada posición del código, puede definir el tipo de carácter como sigue: Z = carácter alfabético, en mayúsculas o minúsculas (a - z, A - Z). 9 = carácter numérico (0 - 9). X = carácter alfanumérico (a - z, A - Z, 0 - 9). 0 = carácter numérico o espacio (0 - 9, <espacio>). espacio = <espacio>. Por ejemplo, para códigos postales como 6715 GV, debe especificar la máscara siguiente: 9999 ZZ. Para códigos postales como 671F 20, la máscara puede ser: 999Z 99 o 99XX 99. Debe definir la máscara en la sesión Países (tcmcs0110s000). LN comprueba el código postal en relación con la máscara si especifica un código postal en una de las sesiones siguientes: Direcciones (tccom4130s000). Códigos postales (tccom4136s000). Además de la comprobación del código postal, LN comprueba que la longitud de código postal sea, como mínimo, igual al Código postal base definido para el país en la sesión Países (tcmcs0110s000). Importante LN comprueba el código postal en relación con la máscara sólo si el código postal contiene los caracteres siguientes: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\+- ]_' abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789. Si el código postal contiene otros caracteres, como ë o ï, el código no puede comprobarse y se aprueba automáticamente. Temas relacionados Utilizar direcciones |