| # Cálculo de horas de máquina/mano de obra Las horas de mano de obra y las horas de máquina necesarias para llevar a cabo una operación se calculan a partir de los datos del módulo Rutas. Los factores más importantes son: Tamaño de lote o cantidad de entrada de la operación (cantidad de artículos que deben procesarse) Tiempo medio de preparación [minutos] Tiempo de ciclo [minutos] Unidad de ruta Duración fija Estos factores se definen en las siguientes sesiones: Tareas (tirou0103m000) Operaciones de rutas (tirou1102m000) Relaciones de tarea (tirou0104m000) Planificación de fabricación (tisfc0110m000) Horas de mano de obra El número de horas de mano de obra necesarias para llevar a cabo una operación se calculan de la forma siguiente:
    horas de mano de obra = (tiempo de preparación * carga de mano obra para preparación) + cantidad de entrada de operación * tiempo de ciclo/unidad de ruta * carga de mano de obra para fabricación
Si la operación tiene una duración fija, entonces las horas de mano de obra son independientes del tamaño de lote. Por lo tanto, las horas de mano de obra se calcularán a partir de la siguiente fórmula:
    horas de mano de obra = (tiempo de preparación * carga de mano de obra para preparación) + tiempo de ciclo/unidad de ruta * carga de mano de obra para fabricación
En las siguientes sesiones puede definirse una duración fija: Operaciones de rutas (tirou1102m000) Tareas (tirou0103m000) Rutas genéricas (tipcf3120m000) (para las operaciones de una ruta genérica) Relaciones de tarea (tirou0104m000) Planificación de fabricación (tisfc0110m000) Horas de máquina El número de horas de máquina necesarias para llevar a cabo una operación se calculan de la forma siguiente:
    horas de máquina = (tiempo de preparación + cantidad de entrada de operación * tiempo de ciclo/unidad de ruta) * carga de máquina
Si la operación tiene una duración fija, entonces las horas de máquina son independientes de la cantidad de entrada de la operación y la unidad de ruta. Por lo tanto, las horas de máquina se calcularán a partir de la siguiente fórmula:
    horas de máquina = (tiempo de preparación + tiempo de ciclo/unidad de ruta) * carga de máquina
En las siguientes sesiones puede definirse una duración fija: Operaciones de rutas (tirou1102m000) Tareas (tirou0103m000) Rutas genéricas (tipcf3120m000) (para las operaciones de una ruta genérica) Relaciones de tarea (tirou0104m000) Planificación de fabricación (tisfc0110m000) Temas relacionados Calcular los tiempos de fabricación de las operaciones |